**综合单价报价单**

项目名称：公元2099C-B（三畦康居苑二期）小区垃圾房建设项目

地 址：公元2099C-B（三畦康居苑二期）区院内

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **施工内容** | **参数** | **数量** | **单位** | **单价** | **金额** | **备注** |
| 1 | 垃圾清运、场地平整 | 人工场地清理平整 | 102 | 平方米 |  |  |  |
| 2 | 预埋件安装 | 20\*20预埋件安装 | 16 | 个 |  |  |  |
| 3 | 立柱 | 立柱15\*15、高3米 | 50 | 米 |  |  |  |
| 4 | 梁安装 | 15\*15方管梁、采用焊接施工 | 81 | 米 |  |  |  |
| 5 | 底座 | 四周12\*12槽钢底座 | 36 | 米 |  |  |  |
| 6 | 大门 | 4\*3米、5\*5角铁钢板焊接制作 | 12 | 平方米 |  |  |  |
| 7 | 彩钢板 | 12\*12后彩钢板 | 180 | 平方米 |  |  |  |
| 8 | 辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 工费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 垃圾清运、场地平整 | 人工场地清理平整 | 12 | 平方米 |  |  |  |
| 11 | 预埋件安装 | 20\*20预埋件安装 | 9 | 个 |  |  |  |
| 12 | 立柱 | 立柱15\*15、高3米 | 27 | 米 |  |  |  |
| 13 | 梁安装 | 15\*15方管梁、采用焊接施工 | 17 | 米 |  |  |  |
| 14 | 底座 | 四周12\*12槽钢底座 | 15 | 米 |  |  |  |
| 15 | 大门 | 2\*3米、5\*5角铁钢板焊接制作 | 6 | 平方米 |  |  |  |
| 16 | 彩钢板 | 12\*12后彩钢板 | 54 | 平方米 |  |  |  |
| 17 | 工费 |  |  |  |  |  |  |
| **金额（大写）：** |  |  |