绿洲路派出所大剧院警务站渗坑维修清单

1. 开挖1.2米\*1.2米\*1.2米深
2. 掏洞（长98cm）
3. 安装110PVC下水管5米
4. 井壁做防水
5. 处理塌陷（水泥、砂浆）

采购人需求表各投标方自行报价，总价不得超过2900元人民币，详细阅读以下内容。 1、参标人必须现场实地查看后上传踏勘证明（各单位自拟踏勘证明表，踏勘完毕后必须由甲方现场人员签字），进行报价。 2、中标后负责维修并交付使用，所供商品必须满足采购方要求，产品必须符合国标标准，最低价中标。

3、各参与投标方，投标方不满足投标要求，恶意投标，采购方保留保留投诉、诉讼等权利。

4、按公安局实际需要，指点地点维修并交付使用，售后服务按照国家标准执行。联系人： 蒋警官：18699495341