**揽翠社区豫东巷垃圾房项目清单**

项目名称：揽翠社区豫东巷垃圾房项目

地 址：豫东巷街道内

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **施工内容** | **参数** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| 1 | 外墙 | 1.6cm金属雕花板 | 54 | 平方米 |  |  |  |
| 2 | 内墙 | 0.9cm竹木纤维板 | 54 | 平方米 |  |  |  |
| 3 | 主框架 | 80\*80mm镀锌方钢，厚度2.0mm | 35 | 米 |  |  |  |
| 4 | 副框架 | 40\*80镀锌方钢，厚度2.0mm; | 80 | 米 |  |  |  |
| 5 | 龙骨 | 20\*40,40\*60镀锌方钢; | 25 | 米 |  |  |  |
| 6 | 室内吊顶 | PVC板或竹木纤维板; | 18 | 平方米 |  |  |  |
| 7 | 地面 | 1.2cmOSB木板+2.0mm防滑铝板 | 18 | 平方米 |  |  |  |
| 8 | 门窗 | 设备间钢构门，侧面防火卷帘门  (电动+手动)，窗户塑钢窗; | 1 | 套 |  |  |  |
| 9 | 投口 | 机械投口、镀锌板喷漆 | 4 | 个 |  |  |  |
| 10 | 工费 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | |  |  |  |  |  |