**昌吉市人民医院工房门口危房拆除项目**

**在线询价文件**

**一、项目概况**

1、昌吉市人民医院工房门口危房拆除项目

2、采购预算控制价：控制在人民币2.65万元以内（人民币贰万陆仟伍佰元整）。

**二、投标报价人的资质要求：**

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,且具备独立法人资格。

2、本项目**不接受**联合体投标。

3、投标人为**“信用中国”**（www.creditchina.gov.cn）和**中国政府采购网**（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单，根据财库（2016）125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位，拒绝参与本次采购活动。

**三、投标人参加时应扫描上传提交的资料：**

1、**上传**营业执照原件或经公证处公证的公证件（**加盖供应商公章**）。

2、上传法定代表人亲自参与本项目，则需**扫描上传**法定代表人的**居民身份证原件**，如系委托代理人参加，则应当**扫描上传**《授权委托书》和受托人的**居民身份证原件**。《授权委托书》上应由法定代表人签字或盖章，**并加盖供应商公章。**

3、报价单 **（并加盖供应商公章）**

4、服务承诺书（施工期间安全措施、完成时限等方面）**（加盖供应商公章）**

### 5、上传原件彩色扫描件或彩色照片,不可上传黑白件。

**四、昌吉市人民医院工房门口危房拆除面积及要求（本项目为交钥匙工程）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
|
| 1 | 房屋拆除 | ㎡ | 100 | 拆除原有房屋及垃圾清运 |
| 2 | 恢复地平 | ㎡ | 100 | 恢复地平，混凝土厚度20公分（标号C20） |
| 3 | 电缆检查井 | 座 | 1 | 新修1米深检查井1座（规格800-800MM）检查井防水处理，电缆接头防水处理 |

**五、付款方式：**

施工完毕验收合格，乙方提供可查询增值税普通发票后，支付合同金额97%，剩余3%合同到期后无履约问题一次性付清。

2、质保期：质保1年，质保期内出现问题无偿进行维修服务。

**六、完成时限：**

合同签订后7个日历日内。

**七、报价单**

**报价单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| 昌吉市人民医院 项目 | 小写：  大写： | 以上报价包含税金及人工费、拆除、装卸、垃圾清运费本项目工程相关费用 |

供应商名称(加盖公章):

供应商地址：

报价代表： 联系电话（手机）：

**备注：1、严格按照文件要求上传投标资料。**

**2、报价单加盖公章上传（注明联系人、联系方式）。**

### 