呼图壁县二十里店小学篮球场维修改造项目

工程内容：

篮球场面积约1600平方米。篮球场地面及边界缓冲部分需先用商砼（混凝土）辅装造平，厚度不低于50mm，雨后场所不积水。造平地面上辅设成品悬浮式拼装运动地板（聚丙稀、纤维树脂等高强度化工产品，具有无毒、无味、防水耐湿、不寄生细菌、绿色环保;耐高温暴晒、抗紫外线、防冻裂、防滑、耐磨、耐冲击等特征），悬浮式拼装运动地板厚度≧15毫米。色彩、图案由学校校委会选定。依据学校规划，成品悬浮式拼装运动地板辅设面积要略大于篮球场比赛区域，符合场地安全要求。

工程预算：￥43万元

工 期：20天（中标公告期限结束日次日起计算）。

资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、投标方需具备建筑工程施工总承包三级及以上资质。

3、所报项目负责人需具备安全合格证。

4、技术负责人须具有工程师资格、资料员、安全员、材料员等相关人员需具备上岗证。

5、投标人、法定代表人、项目负责人及项目班组成员在信用中国网及中国裁判文书网无违法违规记录。

6、因本项目完成后要进行审计，本项目清单需使用“广联达”或相类似的专业软件生成各项清单。最终价以审计价为准。

上传资料：

上传营业执照照片。

上传拟使用的传悬浮式拼装运动地板的相片、品牌、规格、型号、材质检测证书等证书照片。

上传施工方案等材料。

项目清单需使用“广联达”或相类似的专业软件生成各项清单（清单用WPS办公软件可以打开），上传项目清单报价单相片（打印、盖章后的扫描件）。

将以上材料形成一个文件压缩包，上传到“政采云平台”的“响应附件”。

材料格式：自拟，每页盖投标单位公章。 类型：PDF格式。

补充说明：

项目实施方案包括但不仅限于以下几种材料

1、实施本项目管理人员配备一览表，附相应个人的资格证书照片或扫描件。

2、质量保证承诺书，质量保证措施。

3、项目实施方案、技术方案、服务方案。

4、售后服务承诺及方案。质保期不少于5年。

5、投标人认为有必要提供的资料、声明、文件等。

6、本项目属于总包项目，所有材料费、检测费、工程施工费、审计费等费用由中标方承担，甲方不再承担任何费用。

项目办联系电话：0994-4508123 13579623846

2024年12月9日