昌吉州疾控中心（州卫生监督所）

关于污水外包的要求

每月监测项目：pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、

粪大肠菌群。

每季度监测项目：动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、色度、挥发酚类、总氰化物、总汞、总铬、总镉、六价铬、总砷、总铅、总银、总余氯、五日生化需氧量、氨氮、总α放射性、总β放射性、粪大肠菌群、pH值、化学需氧量、悬浮物、沙门氏菌、志贺氏菌。

外包时间为2024年8月～2025年1月，其中2024年9月、2024年12月、2025年1月为全分析，2024年8月、2024年10月、2024年11月每月监测，要求每个月初5～7号采样，每个月20-23号出具盖CMA的检测报告并提供一次全分析的所有原始记录质量监督。