电梯通用电池网上竞价要求

**招采内容：**

采购昌吉回族自治州妇幼保健院电梯通用电池并完成更换安装，采购总额：3000元；

**电池参数：1、**电梯断电平层电池（12V9A）需要 18块，（尺寸：15cm×6.5cm×9.5cm）

2、UPS应急电源电池（12V5A）需要3块（尺寸：9cm×7cm×10cm）。

3、电池连接线42根；

**完成时限：**竞价成功之日起4个工作日完成。

**要求：**1、所有电池需带出厂合格证书；

1. 所有电池需正品保障，不得使用翻新假冒电池以次充好；

3、电池安装完成，确保设备正常使用。