**昌吉职业技术学院各班级安装校风与学风项目采购需求**

**一、项目信息**

项目名称：昌吉职业技术学院各班级安装校风与学风项目

采购单位：昌吉职业技术学院（甲方）

采购预算：人民币246580元。

项目联系人及联系方式：虞老师 0994-2331451\13899634567

**二、供应商（乙方）资质要求：**

1.有意向的投标人到昌吉职业技术学院新校区进行实地踏勘，联系人及联系方式：付老师13039407018；

2.投标时按甲方现场踏勘要求思路上传完整的设计效果图；

3.具有履行合同所必需的专业技术能力(高空作业证、安全员证等)；

4.具备室内广告字（含广告设计及制作）安装业绩（案例），营业执照经营范围需有法人并含广告设计及制作等；

**供应商基本要求：**必须上传营业执照，上传加盖投标人公章的报价单、技术参数、售后服务承诺函(含完工时间、质保期等内容)、类似业绩2项（成交通知书和合同）、现场踏勘证明、高空作业证、安全员证、完整的设计效果图。以上缺一不可。以上资料必须以PDF格式做在一个文档里上传（不要分别上传），否则以“未按要求上传资料”审核为“不符合”。

**三、商务要求**

1.供货单位须采取足以保护标的物且有利于节约资源、保护生态环境的包装方式，在包装和运输过程中确保设备安全可靠、性能稳定。

2.产品的质量保证期需为产品交付甲方之日起，提供所供货物的原厂服务。在质量保证期内，如由于乙方提供的产品硬件有缺陷而使产品不能达到规定的质量标准和技术性能，乙方应负责免费修理或更换有缺陷的硬件，经修理或更换的硬件或软件的保证期从更换之日起重新开始计算。

3.履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由卖方全部承担。达不到项目规定的技术指标，卖方应当承担违约责任。

4.完成时间：合同签订后60个日历日内完成拆除及安装。

5.付款方式：项目成交后，甲乙双方签订合同后5个工作日内甲方向乙方支付预付款50000元（伍万元整），所有广告制作安装完毕，按实际安装数量经甲乙双方验收合格后，甲方在30个工作日内一次性付清实数尾款。

6.质保期：36个月。

7.此采购项目为交钥匙项目，报价含发票税费、运输、安装、高空作业及其它所有费用。

**四、收货地址**

送货方式：送货上门

送货期限：成交后按甲方要求在不影响室内教学的前提下送货安装。

安装地址：昌吉职业技术学院新校区（昌吉高新技术产业开发区兴业大道8号）、昌吉职业技术学院分校区（昌吉市延安北路342号）

**五、履约验收**

本合同项下的货物及追加、更换、补充的货物 的风险自货物交付需方且由需方确认验收合格时转移。

（一)验收的内容：

1.装箱清单、质量合格证书、保修承诺证书、其它应当随箱的技术资料；

2.该批次货物的招、投标文件中涉及质量、技术、服务、鉴定、检验及验收的全部相关内容或其所指引的内容；

3.修补、安装完成后，确认外观整洁，达到甲方预期的效果。

（二）履约验收标准：

1.硬件满足采购需求中各项参数指标。凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，投标人须具备该产品CCC认证证书复印件，在签订合同或合同验收时供采购人审查。

2.甲方所购买的货物运抵指定地点时甲乙双方应共同进行外观和数量验收，如存在货物短缺、外包装破损的甲乙双方应共同应在验收单据上注明同时注明换货时间，并由乙方签章。数量和外观验收之后3日内，甲方依据招标文件上的设计要求和相关标准进行验收。内容符合招标文件技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。双方应在验收单据中说明验收情况并注明换货时间且应由乙方签章。乙方须严格按合同技术规范要求，更换不达标的货物，待全部整改完成后，双方另行约定再次验收时间。

**六、售后服务**

物件到达甲方指定安装地点，甲乙双方验收合格，从验收合格之日起，班级内校风、学风安装36个月免费保修。质量保证期自项目验收合格之日起计算。质保期内:a.乙方提供24小时服务响应。b.安装脱落或非人为损坏时，乙方人员2小时到达甲方现场，4小时内进行修复，以保证外观正常。临时无法修复，24小时内提供完好无损的进行更换。修复完成，须确保与原貌保持一致。

质保期内由于设备本身问题无法使用，以旧换新。质保期后维修，按成本价收取维修，维护费用。

**七、货物名称、规格型号、数量及金额（技术参数见附件）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **规格型号** | **品牌** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| 1 | 红色PVC板镂空雕刻 校风 | 35cm\*35cm\*0.8cm\*8个字 | 不限 | 套 | 368 | 120 | 44160 |  |
| 2 | 红色PVC板镂空雕刻 学风 | 35cm\*35cm\*0.8cm\*8个字 | 不限 | 套 | 368 | 120 | 44160 |  |
| 3 | 中华人民共和国国旗PVC+背喷亚克力 | 60cm\*40cm\*0.8cm+3mm | 不限 | 个 | 368 | 90 | 33120 |  |
| 4 | 教室前墙面 旧字拆除及墙面修补 | 700cm\*60cm | 不限 | 面 | 325 | 100 | 32500 |  |
| 5 | 教室后墙面 旧字拆除及墙面修补 | 700cm\*60cm | 不限 | 面 | 325 | 100 | 32500 |  |
| 6 | 搭脚手架安装 及辅材 | 35cm\*35cm\*0.8cm\*16个字 60cm\*40cm\*0.8cm+3mm国旗 | 不限 | 间 | 368 | 160 | 58880 |  |
| 7 | 会议室亚克力标牌 | 背喷 50cm\*25cm\*0.8cm | 不限 | 块 | 12 | 80 | 960 |  |
| 8 | 白色亚克力禁烟标牌 | 双面 20cm\*15cm\*0.4cm | 不限 | 个 | 12 | 25 | 300 |  |
| **合计金额大写：贰拾肆万陆仟伍佰捌拾元整** | | | | | | | **246580** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **技术参数** |
| 1 | 红色PVC板镂空雕刻 校风 | 教室前，35cm\*35cm\*0.8cm\*8个字，魏碑字体：立德笃行 技能报国 |
| 2 | 红色PVC板镂空雕刻 学风 | 教室后，35cm\*35cm\*0.8cm\*8个字，魏碑字体：修德尚学 精技致用 |
| 3 | 中华人民共和国国旗PVC+背喷亚克力 | 教室前8个字正中间，60cm\*40cm\*0.8cm+3mm亚克力背喷 |
| 4 | 教室前墙面 旧字拆除及墙面修补 | 700cm\*60cm，修补高度为3m |
| 5 | 教室后墙面 旧字拆除及墙面修补 | 700cm\*60cm，修补高度为3m |
| 6 | 搭脚手架安装 及辅材 | 35cm\*35cm\*0.8cm\*16个字，60cm\*40cm\*0.8cm+3mm国旗安装高度为3m |
| 7 | 会议室亚克力标牌 | 背喷 50cm\*25cm\*0.8cm，四角装螺丝上墙 |
| 8 | 白色亚克力禁烟标牌 | 双面 20cm\*15cm\*0.4cm，倒V双面桌牌 |

**附件：详细技术参数一览表**