介入器械车

尺寸大小：150x60x86cm，层间距54cm

材质：全304#不锈钢

采用优质304#不锈钢材质制成，焊接牢固，表面光滑，易擦洗、不生锈；焊缝应均匀牢固，无烧损、冷裂、漏焊等缺陷，各焊接部位打磨平整，抛光均匀；外观美观平整、端正，四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷；仪器车分下二层，承重力强；四个豪华全静音万向脚轮。