### 需求明细

**插电式混合动力轿车（6辆）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **指标项** | **指标要求** | **证明材料要求** |
| 1 | 发动机最大马力（ps） | ≥110 | 原厂证明材料 |
| 2 | 侧安全气囊 | 标配 | 原厂证明材料 |
| 3 | 整车保修期限 | 6年或15万公里 | 原厂证明材料 |
| 4 | 轴距（mm） | ≥2710 | 原厂证明材料 |
| 5 | 整备质量（kg） | ≥1490 | 原厂证明材料 |
| 6 | 油箱容积（L） | ≥45 | 原厂证明材料 |
| 7 | 进气形式 | 自然吸气 | 原厂证明材料 |
| 8 | 发动机布局 | 横置 | 原厂证明材料 |
| 9 | 充电桩 | 需随车附赠充电桩 | 承诺函 |
| 10 | 远近光灯 | LED | 原厂证明材料 |
| 11 | 发动机最大功率（kw） | ≥80 | 原厂证明材料 |
| 12 | 电动机总扭矩（N·m） | ≥315 | 原厂证明材料 |
| 13 | 电动机总功率（kw） | ≥130 | 原厂证明材料 |
| 14 | 后排出风口 | 标配 | 原厂证明材料 |
| 15 | 前轮距（mm） | ≥1560 | 原厂证明材料 |
| 16 | 后轮距（mm） | ≥1570 | 原厂证明材料 |
| 17 | 缸体材料 | 铝合金 | 原厂证明材料 |
| 18 | 驱动电机数 | 单电机 | 原厂证明材料 |
| 19 | 供油方式 | 多点电喷/缸内直喷 | 原厂证明材料 |
| 20 | 燃油标号 | 92号汽油 | 原厂证明材料 |
| 21 | 电机类型 | 永磁同步 | 原厂证明材料 |
| 22 | 电池类型 | 磷酸铁锂电池/三元锂电池 | 原厂证明材料 |
| 23 | 电池组质保 | 不限年限、不限里程 | 原厂证明材料 |
| 24 | 电池容量（kWh） | ≥8.3 | 原厂证明材料 |
| 25 | 驻车雷达 | 后驻车雷达 | 原厂证明材料 |
| 26 | 电池充电时间 | ≤3小时 | 原厂证明材料 |
| 27 | 电池温度管理系统 | 低温加热，液态冷却 | 原厂证明材料 |
| 28 | 驱动方式 | 前置前驱 | 原厂证明材料 |
| 29 | 外后视镜 | 电动调节、加热 | 原厂证明材料 |
| 30 | 车体结构 | 承载式 | 原厂证明材料 |
| 31 | 前后制动类型 | 前通风盘式、后实心盘式 | 原厂证明材料 |
| 32 | 自动驻车、上坡辅助 | 标配 | 原厂证明材料 |
| 33 | ABS 防抱死系统 | 标配 | 原厂证明材料 |
| 34 | 制动力分配（EBD/CBC） | 标配 | 原厂证明材料 |
| 35 | 制动辅助（BA/EBA等） | 标配 | 原厂证明材料 |
| 36 | 牵引力控制（ASR/TCS等） | 标配 | 原厂证明材料 |
| 37 | 车身稳定系统（ESP/DSC等） | 标配 | 原厂证明材料 |
| 38 | 车联网 | 标配 | 原厂证明材料 |
| 39 | 长\*宽\*高（mm） | ≥4730\*1810\*1460 | 原厂证明材料 |
| 40 | 制式警用标识，警灯警报器 | 公安部2004式警车外观标识涂装标准，红蓝LED长排警示灯（车顶安装，含警报器、喊话器） | 承诺函 |
| 41 | WLTC纯电续航里程 | ≥45km | 原厂证明材料 |
| 42 | 三电质保 | 电池、电机、电控终身质保 | 原厂证明材料 |