|  |
| --- |
| 训练馆装修项目明细 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注说明 |
| 一 | 三楼改造 |
| 1 | 部分墙体拆除 | 平方 | 74.6 |  |  | 非承重墙体拆除，人工+垃圾清运费 |
| 2 | 地暖新装 | 平方 | 396 |  |  | 地暖新铺（苯板+日丰地暖管）含地暖打压测试 |
| 3 | 暖气垫层回填 | 平方 | 396 |  |  | 新装地暖打垫层 人工+辅料+水泥砂浆 |
| 4 | 暖气分水器 | 项 | 2 |  |  | 日丰暖气分水器 |
| 5 | 水电改造 | 项 | 1 |  |  | 日丰水管、管件、水管全换、水管2.0、胡杨电线、阻燃线管，厨房和空调4平方线，网线、水、电根据甲方需要改造到位，水路乙方应做打压试验 |
| 6 | 地砖铺贴 | 平方 | 396 |  |  | 大地砖通铺（不留缝） 人工+辅料+1：3水泥砂浆  |
| 7 | 大地砖（主材） | 片 | 650 |  |  | 大角鹿大地砖/梅赛德斯 规格：800\*800 |
| 8 | 洗涤池新砌 | 项 | 1 |  |  | 小红砖新砌→水泥砂浆抹平→贴面砖（水盆区坡度2%） 人工+辅料+主材 |
| 9 | 洗涤池基层防水处理 | 项 | 1 |  |  | 台盆区1.2米高，周围地面多50公分，闭水测试48小时 人工+辅料 |
| 10 | 新砌墙体 | 平方 | 60 |  |  | 加砌块墙体新建→双面水泥砂浆抹平 人工+辅料  |
| 11 | 窗户石材铺贴 | 米 | 36 |  |  | 人造大理石窗台石/石英石台面 人工+辅料+主材 |
| 12 | 墙柱基层处理 | 平方 | 522.7 |  |  | 嵌缝带做缝处理→腾飞108胶涂刷一遍→腾飞腻子粉+纤维素+白乳胶+披刮2遍→上阴阳角线条找平→打磨→清灰 人工+辅料 |
| 13 | 墙柱面漆 | 平方 | 522.7 |  |  | 立邦二合一乳胶漆 人工+保护膜 |
| 14 | 公牛开关面板 | 项 | 1 |  |  | 公牛开关面板 人工+辅料+主材 |
| 15 | 灯具安装 | 项 | 1 |  |  | 甲方提供灯具 人工+辅料 |
| **合计：** |  |
| 二 | 二楼改造 |
| 1 | 过道宿舍吊顶 | 平米 | 376 |  |  | 轻钢龙骨框架→硅酸钙板（防火防潮）吊顶 人工+辅料 |
| 2 | 厨房吊顶 | 平米 | 10.5 |  |  | 轻钢龙骨框架→成品铝扣板吊顶300\*300 人工+辅料 |
| 3 | 厨房地柜 | 米 | 5 |  |  | 千年舟生态板、广东石英石台面、高光柜门、五金件（现场做） |
| 4 | 厨房吊柜 | 平米 | 5 |  |  | 千年舟生态板、高光柜门、五金件（现场做） |
| 5 | 厨房洗菜池 | 项 | 1 |  |  | 双盆水槽 人工+辅料+主材 |
| 6 | 水电改造 | 项 | 1 |  |  | 日丰水管、管件、水管全换、水管2.0、胡杨电线、阻燃线管，厨房和空调4平方线，网线、水、电根据甲方需要改造到位，水路乙方应做打压试验 |
| 7 | LED灯具 | 个 | 28 |  |  | （过道宿舍）规格：800\*800 （厨房）规格：300\*600 人工+辅料+主材 |
| 8 | 公牛开关面板 | 项 | 1 |  |  | 公牛开关面板 人工+辅料+主材 |
| 9 | 墙面修复 | 项 | 1 |  |  | 改造后基层腻子修补→立邦面漆 人工+辅料+主材 |
| **合计：** |  |
| 三 | 一楼改造 |
| 1 | 室外门改色 | 平米 | 100 |  |  | 消防大门颜色改色（上红下蓝） 含数字序号 人工+辅料+主材 |
| **合计：** |  |
| 四 | 项目总报价 |  |