**采购锅炉设备反向竞价**

**二、采购需求清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商品名称 | 参数要求 | 购买数量 | 控制金额(元) | 意向品牌 |
| 卧式常压热水锅炉 | 核心参数要求:商品类目:热水锅炉;锅炉:1、主机2台:卧式常压热水锅炉电控；2、额定功率（MW）：2.8；3、额定工作压力（Mpa）：0.00；4、额定出水/给水温度（°C）：85/60；5、热效率（%）：96；6、锅炉水容量（L）：3800；7、进、出水口（DN）：150；8、排污阀（DN）：50；9、烟道口（mm）：φ480；10、底座尺寸（mm）：3700×1300；11、外形尺寸（长\*宽\*高）(mm)：5900\*1920\*2800；12、最大运输重量（Kg）：12800；13、燃料消耗：天然气260Nm3/h。报价前需提供甲方实地勘察表（加盖公章）。 | 2台 |  | 纪原锅炉 |