**采购锅炉设备反向竞价**

**二、采购需求清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商品名称 | 参数要求 | 购买数量 | 控制金额(元) | 意向品牌 |
| 卧式常压热水锅炉 | 核心参数要求:  商品类目:热水锅炉;  锅炉:1、主机2台:卧式常压热水锅炉电控；  2、额定功率（MW）：2.8；  3、额定工作压力（Mpa）：0.00；  4、额定出水/给水温度（°C）：85/60；  5、热效率（%）：96；  6、锅炉水容量（L）：3800；  7、进、出水口（DN）：150；  8、排污阀（DN）：50；  9、烟道口（mm）：φ480；  10、底座尺寸（mm）：3700×1300；  11、外形尺寸（长\*宽\*高）(mm)：5900\*1920\*2800；  12、最大运输重量（Kg）：12800；  13、燃料消耗：天然气260Nm3/h。  报价前需提供甲方实地勘察表（加盖公章）。 | 2台 |  | 纪原锅炉 |