巴州卫生学校监控维保内容

1. 负责监控机房、全校600个摄像头及监控服务器等的检修和故障排查，具体包含监控画面离线处理、设备及部件损坏更换调试。定期检验监控时间、地址，选择合适服务平台，简化回放查看功能。对校内外的监控线路进行清理，确保每栋楼的监控线路分配合理，每一层有一个汇集点，每栋楼统一到相应汇聚点和录像机，做好备注，及时清除多余线路。

2.每月对摄像头、监控机房、监控录像机、监控大屏、监控设备等定期检查，清理设备灰尘，及时擦拭校内外摄像头，确保监控画面清楚可见。每次巡检需填写巡检记录，作为支付服务费的必要依据。

3.在接到报修后，1小时内到达现场，保证在8小时内免费修复。重大故障无法在规定时间内修复的，应在上述规定时间内免费提供方案供甲方参考，并在72小时内修复。

4.熟悉监控布局及线路分布情况，根据监控分布情况，完善平面图，备注摄像头IP地址，根据平面图分布合理规划大屏画面，确保重点部位全覆盖，签订维保合同后45天内完成。

5.配合学校清查固定资产，能熟知固定资产具体位置，每周对监控值班人员开展不少于一次的监控设备操作培训。按照要求，对每一层、每一栋监控线路进行梳理，拆除多余线路和摄像头，严防线路外漏或随意乱拉。

6.设备维修维护中，小于等于100元的配件由维保公司承担；大于100元的配件，报经学校审批决定是否由其更换更新。签订合同时，备注常用监控设备价格，1年维保合同中应免费提供5个摄像头、5个10T存储硬盘和1个录像机，其型号与学校相同。

7.结算方式及期限：签订合同一个月后，经考核合格，30个工作日内支付总费用的50%；合同到期前一个月，经考核合格，且与下一家维保公司交接完毕后，30个工作日内支付剩余费用。合同时间为1年，从签订合同起计算（试用期一个月，试用期内没有达到学校的要求或不服从学校的安排，学校有权解除合同）。