巴音郭楞职业技术学院本科部采购10台智慧黑板

项目需求

## 一、项目服务内容

本次项目主要针对巴音郭楞职业技术学院新采购智慧黑板10台进行安装。一**是**竞价人提交的全部配件需保证兼容性，竞价人在报价及供货时须提供厂家统一售后承诺函（厂家需承诺竞价人提供的产品能完全兼容现网产品、软件，承诺因设备问题造成设备及不良后果，由供货方承当相应责任）；**二是**必须满足所有设备技术参数,必须保证和现有的智慧黑板集中统一管理。**三是**本次采购设备均需提供售后承诺质保五年。**四是**需提供不虚假应标承诺书（格式后附）。

**二、项目技术要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 产品参数 |
| 1 | 智慧黑板 | 海康威视**DS-D5186BC/ER（含OPS）** | 1、整机采用全金属外壳三拼接平面一体化设计，主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射。2、整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤87mm。3、整机屏幕采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，显示分辨率3840\*2160，屏幕显示灰度分辨等级达到256及以上灰阶；4、整机色域覆盖率（NTSC）≥85%，可视角度≥178°。5、整机外壳采用金属材质，屏幕采用≥3.2mm防眩钢化玻璃保护，表面硬度≥莫氏8级，硬度大于等于9H，透光率不低于93%，雾度≤8%。6、整机液晶面板与防护钢化玻璃零贴合设计。7、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。OPS采用插拔式电脑模块架构，针脚数为 80Pin，屏体与插拔式电脑无单独接线处理器：不低于Intel Corei7内存：不低于16G DDR4硬盘：不低于256G SSD 固态硬盘支持系统还原保护为保证足够的信号强度，内置网卡：10M/100M/1000MCCC认证★**可对接督学平台** |
| 2 | 视频展台 | 海康威视DS-2UCWE18F-NA | 1设备应采用壁挂式安装方式，壁挂箱体采用铝合金外壳，美观耐用，四周无锐角无利边设计。★2.设备具有折叠开合式托板，托板展开后可调节为A3或A4面积。（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章）3.采用 USB 高速接口，单根 USB 线实现供电、高清数据传输；★4.USB线缆支持左、右、底部出线，适应不同位置安装需求；（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章）5.设备应配有不少于10颗补光灯，支持三档调节触摸开关，补光灯色温不小于5000K。6.具备全向MIC，可录制10米以内的声音。7.具备不少于2个USB-Type C接口，支持即插即用。★8.支持不少于6个功能按键，分别为补光灯调节、A3/A4切换、放大、缩小、拍照、逆时针旋转90°。 |

## 本项目付款方式

## 中标公告发布后，预中标人携厂家原厂服务承诺函及设备安装调试运行进行兼容性测试，测试通过之后按照本竞价需求签订合同，付款方式按照与我方合同约定执行。

## 四、其他要求

 1.1竞价时须上传按照竞价文件编制要求编制的竞价文件，若缺项等将取消竞价资格。

1.2竞价单位对竞价产品的真实性负责。如有虚假，本次响应作无效响应处理（已中标/成交的中标/成交无效），采购人有权上报政府采购监管部门，并建议监管部门将本公司列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止本公司参加政府采购项目并予以通报。

## 五、附承诺书格式要求

不虚假应标承诺书（格式不允许修改）

巴音郭楞职业技术学院：

本公司自愿参加本项目的竞价，承诺在竞价结果公示发出后2日内，携厂家原厂服务承诺函经贵校确认后签订合同并承诺全部产品在15日内到货并安装调试完成。

本公司承诺一旦参与项目竞价并提交相关竞价文件，即视为本公司完全理解并满足贵校的相关技术要求、商务要求等，能完整提供竞价文件要求的各项资料、证明，并对全部的内容完全响应。

本公司承诺在完整提供本竞价文件（含要求的全部内容和资料），单独提供报价单、本承诺书及现场勘察确认单（未进行现场勘察视为本公司已自愿放弃报价资格，未进行现场勘察缺依然参与竞价，视为并认同本公司为故意恶意竞价，自愿承担相应责任）。

若贵校发现本方在竞价文件中提供虚假资料、公示后测试不合格或存在其他虚假应标情况的，本公司自愿放弃中标结果，同时愿意接受并承担虚假应标的相关后果。

竞价人名称：（盖章）

法定代表人签字：

日期：