拜城县第三小学舞台搭建的采购需求

1. 项目名称：拜城县第三小学舞台搭建
2. 采购内容：

1、新建舞台主体结构，包括新建舞台主体结构，台面铺设，具体材质钢筋混泥土结构框架搭配混泥土、舞台软地板台面，钢膜结构雨棚。  
 2、舞台装饰装修，包括墙面、地面装饰，采用环保材料，墙面进行吸音处理。  
 三、对供应商的资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定：

2、具有独立承担民事责任的能力；

3、遵守国家的法律、法规，具有良好的商业信誉；

4、具备工商部门登记的注册资金要求，具有完成采购项目所需的充足资金来源；

5、具有固定的生产或经营场所；

6、具有必要的生产施工和技术设备设施，必要的组织、检验能力，以及完善的业务控制程序；

7、具有签订和履行合同的能力，具有良好的商业行为和合同履行记录；

8、产品、商品、工程和服务具有竞争能力，售后服务良好。

9、提供的货物、工程或服务符合国家产业政策和国家环境、安全标准；

10、具备齐全的营业执照、税务登记证、法人代码证书，并且年审有效；

11、该项目是否面向中小企业：专门面向中小企业；

四、履约保证金：验收不合格、未按规定时间完成施工，施工过程中影响学校、幼儿园的正常教学工作的，给学校带来安全隐患或各种不便的，根据学校合同内容扣除相应的资金或延迟支付，按合同总金额的10%扣除。

五、合同签订：公示结束后，在无投诉质疑的情况下，7天之内签订，如不按时签订视为拒绝和采购人签订合同，如属于无正当理由的，按《政府采购法》相关条款进行行政处罚，给采购人造成损失的，将按照签订合同时需要提供厂家的授权委托书（单位约定委托书以怎样的形式提供，招标文件里要体现）

六、供货/完工时限：合同签订后4个月内；

七、履约要求：

八、验收标准：

1、维修工程全部维修完成后，由甲方（学校）、施工方一起进行验收，合同金额达10万元或以上的，学校验收合格后，由第三方工程造价结算审计机构进行结算审计（进行工程造价），第三方工程造价结算审计机构所需资金由乙方付。

施工方在维修过程中采购设备或材料单品金额达1000元时，必须提供采购材料（设备）的票据或进货凭证，否则一律不进入结算范围内。采购设备及材料价格不能明显高于市场均价。

2、工程施工中地下工程，结构工程必须具有隐蔽验收签证记录。地下或隐蔽式工程时，施工方须提供完整的施工图。

在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由施工方无偿保修，其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部（84）城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法（试行） 》执行。乙方不愿意保修的，甲方有权从保修金或合同金额中扣除相应的金额作为维修费用，扣除费用不予退还施工方。

1. 先按照工程量清单上的施工做法及要求挖平地面，做混凝土，圈梁、圈梁里面必须按照要求放钢筋，然后做多孔砖舞台。

项目负责人：

手机号码：19999479157

电子邮箱：2269426804@qq.com

拜城县第三小学

2025年4月1日