**阿克苏检察分院检察专网集中打印刻录一体化设备采购需求清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **品牌/型号** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** | **质保** | **备注** |
| 1 | 彩色数码复合机 |   | A3彩色数码复合机，A-si非晶硅感光鼓（寿命>60万印）四鼓通用，鼓粉分离；干式单组份显影方式；热辊定影方式，网络打印 ，网络彩色扫描，83页/分钟黑色，彩色70页/分钟，首张输出4.8/5.9秒（黑白/彩色），预热时间44秒以下，CPU:T1042(四核)1.2GHz，内存：4.5G内存+8G SSD硬盘 +320G硬盘，纸盒500张\*2个+1500\*2+150张（旁路）合计4150页，最大容量7650页，月印量40万印，连续复印1-9999张，出纸容量500张，标配双面器，270页双面同时扫描自动进稿器，接口：USB 2.0 高速x1；以太网 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T；USB 主机接口(USB 主机)x4；NFC TAGx1；扩展槽x2；802.11 b/g/n/Wireless LAN/WiFi Direct(选配)，10.1寸滑动式彩色触摸屏（可倾斜15°-90°），内置数字键盘，可复印SRA3幅面纸张/可打印最长1219.2mm的纸张、纸张重量：52 - 300 g/㎡，可扫描2200mm加长纸、半自动关闭纸盒，纸盒加热功能，扫描功能 ：220页/分钟，扫描格式：TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF (MMR/JPG 压缩/高压缩PDF), PDF/A, 加密PDF,打印分辨率1200×1200dpi ,4800×1200dpi，新式粉盒设计：黑色粉盒可替代废粉盒，新增墨粉盖板锁，支持多种移动打印功能U盘打印，保密打印，扫描功能，U盘扫描，NFC打印，AirPrint 、Mopria，存储地址：2000个通用地址 500个群组地址，独特的中国红色彩，让文件更出色。支持的操作系统：Windows：7/8.1/10，服务器：2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016；Apple Macintosh：OS X 10.9或更高版本；支持国产Linux，（统信UOS 银河麒麟）通用系统。选配件：供纸盒：PF-730(B): 500张 x2；PF-740(B): 1,500张 x2(A4/Letter)；PF-7120: 3,000张大容量侧边纸盒(A4/Letter)；PF-7130: 500张多媒体托盘和传纸单元，装订器：DF-7110: 4,000张装订器，带50张装订针；DF-7130: 4,000张装订器，带100张装订针；BF-9100: 小册子装订器(适用于DF-7130)，PH-7C打孔组件；MT-730(B)：7格邮箱分页器；BF-730: 小册子装订器(适用于DF-7110）。耗材TK-8738(C/M/Y/K)(40000/85000)原厂质保：安装之日起的三年内或者使用达到60万次复印/打印为期限，以先发生者为准；质保对象如：（打印控制板、鼓组件、定影组件，CIS、主板、扫描组件、激光器、操作控制面板组件、液晶面板、硬盘、完成器、电源板、显影组件、直流电源板、CCD组件、驱动板、高压板、交流电流板、清洁等组件免费包换)。★需提供原厂授权及原厂售后服务承诺书。 | 台 | 2 |  |  | 保修期限：自用户安装该产品之日起5年质保，出具质保承诺书 |  |
| 2 | 光盘印刷刻录机 |  | 1. 内置双蓝光光驱，自动协同刻录，光驱支持无工具快速拆卸。 100张大容量输入盘仓，55张输出盘仓2. 打印技术：微电压技术，喷嘴数量达到每种颜色180个3. 最高分辨率 质量模式：1440x1440dpi，4. 速度模式：1440x720dpi5. 6色墨盒配置：青，淡青，淡洋红，洋红，黄，黑6. 生产数量：1张至100张（视不同生产模式）7. 介质类型：CD-R，DVD-R，DVD+R，DVD-R DL，DVD+R DL，BD-R，BD-R DL8. 数据检验：支持（音频CD除外）9. 数据接口 USB 3.010. 移盘技术：机械手盘孔抓盘，具有独立的卡爪和剥离器，确保光盘安全移送11. 打印方向：双向打印，单向打印12. 电源电压 AC 100-240V，50-60Hz13. 电源功率 运行：52W，待机：27W14. 系统要求 Windows 7（32/64位），Windows XP SP3（32位），Windows Vista SP2（32/64位），Windows Server 2003/2008 R2（64位），Windows Server 2003/2008 SP2（32/64位），Mac OS X 10.6.8或更高版本（除Mac OS X 10.7.3）15. 支持原厂质保1年★需提供原厂授权及原厂售后服务承诺书 | 台 | 2 |  |  | 原厂质保1年，出具原厂授权及售后承诺书 |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |

注：投标企业需提供以上所有设备原厂授权及原厂售后服务承诺书，并能提供7\*24小时本地化服务，遇故障1小时响应，2小时到场，否则视为无效报价。注明报价包含人工费用、送货上门、交付安装费用以及相应税金，否则视为无效报价。需求清单中，所涉及的品牌或型号仅为参考，不作品牌限定，但所投产品须不低于所列的参数及品质要求，并满足实验需求，否则视为无效报价。