**3号楼地源热机组维护保养采购需求**

**1.供应商资格要求**

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件

（2）提供有效的三证合一营业执照；

（3）提供近一年经审计的财务报告或财务报表；

（4）提供近三个月完税证明和盖有社保局公章的社保缴纳证明；

（5）提供法定代表人身份证明及身份证原件，或授权委托书及被委托人身份证原件；

（6）提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函原件；

（7）提供信用中国网站及中国政府采购网查询结果报告；

（8）本次招标不接受联合体方式投标。

**2、投标响应要求**

（1）供应商根据采购人提供的采购需求及清单响应报价；

（2）供应商在投标前要仔细核定采购清单要求，评估自身能力，严禁恶意低价、不按要求报价，中标后弃标的情况发生；

（3）设备要符合采购清单中要求的质量，严禁以次充好。

（4）中标后在施工过程中因场地不熟悉导致破坏采购方完好的设施设备，中标方承担相应责任。

（5）中标方履约验收不合格，本单位有权拒绝支付项目款。

（6）供应商响应附件上传要求：营业执照复印件、近一年经审计的财务报告或财务报表、近三个月完税证明和近三个月盖有社保局公章的社保缴纳证明、法定代表人身份证明及身份证原件或授权委托书及被委托人身份证原件、提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函原件、提供信用中国网站及中国政府采购网查询结果报告，清单报价明细，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函，以上材料须上传加盖公章的扫描件。

**3.清单技术要求：**

配件名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维护项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | R22冷媒 | 22.7KG/瓶 | 瓶 | 28 |  |  |
| 2 | 氮气 | 40L/瓶 | 瓶 | 10 |  |  |
| 3 | 油压开关 | YK-2.3Mpa | 个 | 2 |  |  |
| 4 | FS冷冻机油 | 20L/桶 300R | 桶 | 4 |  |  |
| 5 | 机油过滤器 | R304 | 个 | 4 |  |  |
| 6 | 干燥过滤器 | MWP 500PSLG | 套 | 4 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

功能：

1、改善地源热机组制冷（制热）效果，排除机械故障，提高冷热交换效率。

服务要求：对地源热机组进行保养，排除冷媒泄漏、机械故障、冷热交换效率降低等问题，保证地源热机组正常运行。

2、自中标后起10个日历天完成3号楼地源热机组维护保养，并且免费所有配件的安装服务，确保所提供的配件与医院产品规格、型号一致或兼容使用，全兴配件，且免费保修6个月。

3、如果提供的产品有质量问题造成设备损坏、安全隐患等，供货方需承担全部的责任，并承担所有损失费用。

4、如果因为配件原因和技术原因造成机组设备不能及时修复，按此设备临时代替设备成本及电费等损耗计算，延误多少天承担多少天损失。

**4、付款方式**

由甲方相关科室负责人签字验收合格，并开具符合甲方要求的发票后，根据医院付款计划付款。