50(JY)WQ25-10-2.2，

流量25m³/h，

扬程：40米，

转速：2860r/min，

功率：2.2KW，

电流：6A,

通过颗粒最大直径：25mm，

重量：35kg，

数量：4台

质保期：12个月

免费送货上门，免费安装调试。