克州人民医院采购免安装可折叠陪护椅（具输液功能）项目需求

**一、项目名称**：克州人民医院采购免安装可折叠陪护椅（具输液功能）

**二、项目采购控制金额：**总控制价90000元，单价控制价为550元/张。

**三、对供应商的资质要求：**

1.供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的，具有合法经营资格的独立法人或其他组织，且应当符合《政府采购法》第二十二条规定。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加本次政府采购活动。（我单位自行查询）

**四、采购需求参数要求：**

1、**规格尺寸**：折叠尺寸：750mm\*720mm\*880mm（±20mm），拉开尺寸：1900\*7200\*880mm（±20mm）。

2、**生产工艺：**椅架采用Φ38\*1.2mm钢管，内框采用Φ22\*1.1mm钢管，侧边管及后拉杠采用20\*40\*1.0mm矩形管，经弯管，焊接，打磨，抛丸机抛砂之后（打去油层锈层和氧化层）静电喷塑处理而成，承重≥250kg。

**五、其他核心参数：**

1.座垫宽度500mm，扶手之间宽度（外径）630mm。

2.软垫采用木板，高回弹海绵及耐刮西皮钉制而成，填充物重体海绵厚度40mm，海绵位高密度回弹海绵20mm厚，优质耐刮皮革，枕头为60mm厚高密度海绵，软垫背部封无纺布美观防潮.靠背可折叠，方便收纳。

3.椅脚配备胶质防滑垫，座位下面配备 4 个优质耐磨耐摔尼龙轮，方便拉开和收起，后轮采用 2 个高档轮子，方便移动，坐卧两用结实大方。

4.陪护椅配有挂式置物筐，满足患者放置物品需求。

5.陪护椅两侧具有输液架插口，并配有输液架，方便病人输液要求。

6.起背调节高度≥20°。

7.有手提式尼龙带。

**七、必须上传资料：**

1.上传有效期内营业执照；

2.上传法人身份证复印件；

3.在甲方制作的表中填写上传有效报价清单，货物图片及参数表（含品牌等信息）；

**八、供货要求：**①形成政采云成交通知书后乙方在15个工作日内一次性将货物送至甲方指定地点并安装调试。②供货质量及品牌与投标参数一致。

**九、验收、**货物安装调试完毕后由甲乙双方共同对质量、品牌及投标参数进行验收。

**十、履约保证金收取及退还：**1.中标供应商须在收到《中标通知书》后5个工作日内完成缴纳，逾期视为自动放弃中标资格，履约保证金按中标合同金额的10%收取。

2.因不可抗力导致延迟的，需在3个工作日内提交书面说明。

3.初验合格后退50%保证金；质保期满且最终验收合格后退还剩50%（质保期内出现质量问题的，扣除相应金额）。

**十、付款方式：**甲方货物初验合格，无任何质量问题后 30个工作日内将合同价款全部支付给乙方。

**九、质量保证期（保修期）及服务要求：**整机质保3年。在质保内，任何由于机器质量原因或正常使用引起的故障及损坏，除人为因素损坏外，由厂家提供免费更换或维修。

**十、其他：**

1.投标人报价须含材料费、人工费、安装费、运输费、税费等一切费用。

2.说明：

以下技术指标及要求中如出现设备或产品品牌或指向某个品牌，仅作为参考该设备或产品所需达到的具体技术性能要求，不作为该设备或产品的品牌要求。