色盲图

参数：共50张以上图，简单数字组，几何图形组，图画组，多维数字组，后天色觉障碍图；

医学测听仪

医用音叉组

手持操作，初筛方便。

路合金或者钢制

频率：C128 C256 C512 C1024 C2048 C4096

路合金盒子+音锤

脊柱侧弯测量尺

产品名称:脊柱侧弯测量尺(+支架)

产品尺寸:168\*70\*10mm

产品重量:0.5kg

测量范围:0-30度

产品功能:用于脊柱的评估和体态评估

适应症:脊柱侧弯和体态问题患者

产品材质经过安全检测，可以直接接触皮肤使用;

精准评估后背形态，国际双重认证标准保障;

产品底部棘突凹槽基于人体解剖学设计;

脊柱侧弯专用量表和脊柱侧弯测量尺可以配套使用;