疏附县维吾尔医医院污水处理系统配置消毒药品采购的需求

一、基本情况

为了院感防控和安全生产工作的正常运行，医院污水池需配备消毒药品：二氧化氯消毒粉及余氯测试（A剂1400KG、B剂1400KG）、PH测试等相关耗材，购置总预算8万元。

1. 资质要求
2. 公司资质证明文件、营业执照副本复印件（加盖公章）；
3. 提供投标报价；
4. 法定代表人身份证明书及授权委托书（如有授权）
5. 在疏附县有相关消毒剂业绩保障售后服务；
6. 现场勘察，工程师必须出具安全员资格证和污水处理运维高级工程师及在线监测运维高级工程师资格证书复印件；
7. 报价单位或生产企业具有消毒产品生产企业卫生许可证（提供有效期内消毒产品生产企业卫生许可证）；
8. 投标产品已取得消毒产品卫生安全评价报告和备案凭证（提供第三方出具的消毒产品卫生安全评价报告或省级（含）以上卫生许可部门备案凭证）；
9. 投标产品可在“全国消毒产品网上备案信息服务平台”（网址：https://credit.jdzx.net.cn/xdcp） 上查询（提供所投产品在上述平台备案截图（截图须清晰体现所投产品名称、型号）；

三、技术服务

1. 提供所投产品经过CMA认证的检验报告（检验报告须清晰体现所投产品名称、型号），报告为在“全国消毒产品网上备案信息服务平台”公示的报告，采购人有权下载上述平台检验报告逐一比对）；
2. 所投产品符合《消毒剂实验室灭菌效果检验方法》(GB/T38502-2020)，附检测报告，检测报告在全国消毒产品网上备案信息服务平台可查询；
3. 处理后污水必须达到《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005)的排放标准。附产品检测报告，检测报告在全国消毒产品网上备案信息服务平台可查询；

采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 含量 | 数量 |  |
|  | 二氧化氯消毒剂AB剂 | 1000g/袋 | 12%五步碘量法含量、50%丙二酸法 | 2800KG |  |
|  | 质保一年免费调换、自检、培训 | 现场实验余氯检测数值必须达到医疗污水排放标准6.5-10mg/L， |  |

四、质量标准

（一）按医院要求用量分批配送，不得一次配送防止药剂过期损耗。

（二）产品质保期：提供[1]年质保期。

五、质保及售后

提供堆放防腐蚀栈板，每月对所提供药剂进行现场自检签字，并对院区投药人员进行现场免费培训，对于药剂受潮结块在当天进行调换，如药剂临期务必提前7天进行调换。（特殊情况除外）。

七、验收标准

投标人中标后于7个工作日内送样品50公斤至采购人，样品作为后续送货总数量。样品投入使用后交予有资质第三方检测机构进行污水检测化验，第三方检测机构出具的检测报告各项指标皆达到《医疗机构水污染排放标准GB18466-2005》的排放标准，否则不予验收。