泽普县水利工程末级渠系日常维修养护

采购需求

**项目内容：**按照《喀什地区水利工程维修养护改革试点维修方案》的要求，对泽普县斗农渠103条，总长度222.619公里，建筑物2001座（其中：水闸1358座，交通桥590座、渡槽16座、倒虹吸35座），渠顶、渠坡养护土方、表面杂草清理、闸门防腐处理、启闭机等进行日常维修养护。

**工作要求：**1、每年组织四次日常维修养护工作，即放水前、汛期前、汛后、停水后；2、渠道日常运行管理过程发现急需解决的问题，应及时的开展日常维修工作，保障渠道安全运行；3、渠道日常维修养护结果应符合相关的验收标准；4、日常维修养护工作完成后，应及时通知发包人组织验收，整理相关资料，整理归档。

**施工周期周期：**（1年）。

**资质条件：**投标人必须具有良好信誉并应具有独立法人资格。同时具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，财务状况和商业信誉良好。