城南院区门诊楼4号电梯维修安装导轨支架参数要求

配件清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 槽钢 | 80 | 米 | 型号20号 |
| 2 | 防锈油漆 | 2 | 桶 | 10升/桶 |
| 3 | 膨胀螺丝 | 120 | 个 | 16mm\*12mm |
| 4 | 角钢 | 30 | 米 | 6cm\*6cm |
| 包含运输、安装调试,质保期一年 |

招标要求

一、投标公司在投标过程中资质、产品及服务需满足以下要求：

1、投标人为制造商的须具备国家质量技术监督局颁布的《中华人民共和国特种设备制造许可证》A级、《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯安装维修资质为A级含A级以上）原件；

2、投标人为经销商的须具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯安装维修资质为B级含B级以上）及公司营业执照营业范围符合电梯销售要求；

二、付款方式

一期付款：中标公司对电梯导轨支架安装调试完毕，经我院测试功能完好有效后30个工作日内，我方支付合同总价的95%；

二期付款：12个月质保期结束后（以验收之日起算），经甲方质保验收合格后30个工作日内，支付合同剩余的5%尾款。

三、售后服务要求

1、备品、备件：供应商应随机提供保证设备正常工作三年的备品、备件。

2、售后服务承诺：在设备交付使用后，中标公司应对设备质保期内及其以后的终身服务做出承诺，并具有切实可行的措施,不能及时兑现服务承诺内容而影响我方使用，中标公司应怎样给予补偿，在投标书中均应明确说明。

3、由中标公司或由中标公司授权的安装维保产品，在我方正常管理使用下，产品质量保修期为质检验收合格之日起12个月，中标方提供全天24小时紧急维修服务，接到我方通知后在15分钟内到达现场处理故障。