一套亚低温治疗仪管路(型号为:RC-2000系列)

采用TPU(热塑性聚氨酯)材料，耐臭氧、耐低温、耐酸碱腐蚀，蜂窝状设计，水循环通畅，需上传照片