**阿拉格尔乡小学食堂项目改造简介**

1. 四所村级学校地面改造，工程量大，请报价前与我方对接工程量，预计约530平地面改造，含旧地面处理及新砖铺设。
2. 四所村级学校操作间改造，一是墙面贴砖，二是食堂吊顶，三是水，电改造及照明灯的安装。
3. 四所村级学校餐厅墙面处理及防水，餐厅墙面必须使用防水材料，此项不存在弹性或使用普通涂料，旧墙皮必须重新处理后方可施工。
4. 四所村级学校屋顶防水处理，需使用sbs卷材防水，严格按照我方工艺要求施工。
5. 6村小学，8村小学，13村小学污水井恢复，其中8村小学需制作4\*3\*2的污水井，投标时请注意。
6. 四所村级学校食堂吊顶，必须使用防水材质，中标后需要提供材料
7. 第一小学四间卫生间改造及防水处理，与食堂改造工艺基本一致，面积约84平
8. 四所学校烟道，排烟灶安装。