**救护车担架**

采购需求：救护车自动上车担架及担架仓

技术参数：

1. 材质需高质铝合金铝材
2. 采用海绵软垫
3. 折腿机械机构，通过左右手柄控制
4. 担架仓与担架相匹配，担架仓与救护车相固定，担架可通过滑道上车后自动锁定。
5. 尺寸（长×宽×高）：约190×55×90cm（±2cm）
6. 靠背可调节角度范围0°- 75°
7. 承重：≥155KG
8. 担架需配置专用固定器
9. 质保期≥1年

