|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1** |  |  |  |  |
| 手术室装修项目报价单 |
| 序 号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1  | 净化灯 | 300\*1200 | 盏 | 18  |  |
| 2  | 铝合金阴角 | 50型铝合金 | 米 | 150  |  |
| 3  | 净化灯 | 600\*300,40W | 益 | 8  |  |
| 4  | 开关、插座 | 正泰 | 个 | 10  |  |
| 5  | 电源 | 特变2.5mm | 米 | 1200  |  |
| 6  | 杀菌灯 | 1200\*40W | 套 | 25  |  |
| 7  | 电源线 | 4\*16+1\*10 | 米 | 480  |  |
| 8  | 电源线 | 10mm² | 米 | 380  |  |
| 9  | 电源线 | 16mm² | 米 | 220  |  |
| 10  | 风阀 | 450\*450 | 个 | 2  |  |
| 11  | 新风挡雨百叶 | 400\*400铝合金 | 个 | 4  |  |
| 12  | 排风机 | 风量1500m³/h | 台 | 2  |  |
| 13  | 风管 | 400\*400镀锌铁皮 | 平方 | 105 |  |
| 14  | 通风静音保温棉 |  | 平方 | 105  |  |
| 15  | 底座 |  | 个 | 6  |  |
| 16  | 污物清洗池 | 304不锈钢 | 套 | 1  |  |
| 17  | 无影灯 |  | 套 | 1  |  |
| 18  | 刷手池 | 304不锈钢 | 套 | 1  |  |
| 19  | 医用钢制门 | 900\*2100钢制门 | 樘 | 9  |  |
| 20  | 手术室墙体 | 机制双面硅岩彩钢净化板50m含损耗 | m2 | 190  |  |
| 21  | 门禁 |  | 套 | 4  |  |
| 22  | 铝合金地槽 | 50型铝合金 | 米 | 112  |  |
| 23  | 医用自动门 | 1400+2100钢质门 | 樘 | 2  |  |
| 24  | 换鞋地台 | 3500\*400\*600 | 组 | 2  |  |
| 25  | 铝合金阳角 | 51型铝合金 | 米 | 56 |  |
| 26  | 手术床 |  | 台 | 1  |  |
| 27  | 气体箱 |  | 台 | 1  |  |
| 28  | 多功能抢救床 | B2 | 套 | 1 |  |
| 29  | 拖布池 |  | 套 | 1  |  |
| 30  | 上下水改造 |  | 项 | 1  |  |
| 31  | 墙面粉刷 |  | m² | 730 |  |
| 32  | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | 双层石膏板 | m² | 102 |  |
| 33  | 观片灯 |  | 台 | 1  |  |
| 34  | 书写台 |  | 台 | 1  |  |
| 35  | 医用洗手池 |  | 套 | 1  |  |
| 36  | 明装更衣柜 | 900\*400\*1800 | 个 | 1  |  |
| 37  | 手术室层流送风 | 万级2600\*1400MM | 台 | 1  |  |
| 38  | 吊顶加强 | M8丝杆、拉爆、螺丝、花篮、吊片 | m2 | 480  |  |
| 39  | PVC地胶踢脚线 | 上墙高度100mm,耐腐蚀，抗静电(含损耗) | 米 | 88  |  |
| 40  | 检修口 | 600\*600 | 个 | 1  |  |
| 41  | 嵌入式不锈钢插座箱220V | 600\*210\*100 | 个 | 4  |  |
| 42  | 手术部配电箱 | (1)成套配电箱安装(2)明装(3)配电箱AT | 套 | 1  |  |
| 43  | 消毒灯定时器开关 | 10A | 只 | 1  |  |
| 44  | 手动调节阀 | 400\*200 | 个 | 2  |  |
| 45  | 70℃防火阀 | 800\*200 | 个 | 2  |  |
| 46  | 止回阀 | 300\*300 | 个 | 1  |  |
| 47  | 机组安装辅材 | M8丝杆、拉爆、花篮、角铁、螺丝 | 项 | 1  |  |
| 48  | 木门 |  | 套 | 3  |  |
| 49  | 踢脚线 |  | 米 | 80  |  |
| 50  | 塑胶板 | 0.2厚 | m2 | 450  |  |
| 51  | 广告牌子 |  | m2 | 36  |  |
| 52  | 吊塔 |  |  | 1  |  |
| 53  | 净化机组 |  | 组 | 1  |  |
| 54  | 转运车 |  |  | 1  |  |
| 55  | 架子 |  | 个 | 3  |  |
| 56  | 传递窗 | 50\*50 | 个 | 1  |  |
| 57  | 改电路 |  | 项 | 1  |  |
| 58  | 高效过滤器 | 305\*610\*292 | 个 | 4 |  |
| 59  | 抢救车 | PSD-AT625 | 套 | 1 |  |
| 60  | 紫外线消毒车 |  | 套 | 1 |  |
| 61  | 护士站 | 2000\*600\*850 | 组 | 1 |  |
| 62  | 输液车 | 625\*480\*930mm | 套 | 1 |  |
| 63  | P19 送药车 | 750\*475\*930（mm） | 套 | 1 |  |
| 64  | P04 急救车 | 624\*475\*930（mm） | 套 | 1 |  |
| 65  | J01 担架车（四小轮） | 1900\*600\*780（mm | 套 | 1 |  |
| 66  | 仪器车 | 539\*366\*880mm | 套 | 1 |  |
| 67  | 器械柜 | 900\*1400\*350 | 台 | 1 |  |
| 68  | 药品柜 | 900\*1400\*350 | 台 | 1 |  |
| 69  | 麻醉柜 | 900\*1400\*350 | 台 | 1 |  |
| 70  | 坐便器 |  | 套 | 2 |  |
| 71  | 热水器 |  | 套 | 2 |  |
| 72  | 多功能手术床 |  | 台 | 1 |  |
| 73 | 贴瓷砖 |  | m2 | 162 |  |

附件2

手术室造建图