**洛浦镇卫生院采购监控设备搬装和维护服务的要求**

洛浦镇卫生院（老妇幼保健院）监控设备搬装和维护服务的要求

场所设置：医院的公共场所，如护士台、过道、医院出入口、广场、主要通道、道路交叉口、挂号、收费、取药、输液等窗口及大厅、现金结算处、财务室、检验室窗口、门诊部、住院部、电梯轿厢内和各楼层电梯厅、自动扶梯区域、行政办公区域、易发高空抛物区域、卸货区、运钞交接区域及路线、易燃易爆物品、贵重金属等存储场所、药房、药库、供水、供电、供气（含医用气体）、供热、大中型医疗设备存放场所、监控中心、计算机中心、档案室（含病案室）、对外接待室或用于医疗调解的场所、通常需要安装监控设备。

 符合标准：医院安全防范系统中使用的产品和设备应符合国家法规和现行相关技术标准，并经法定机构检验、认证合格或生产登记批准。系统应选用稳定可靠、成熟先进和优化集成的技术和设备。

一、监控设备搬装和维修

1. 搬装监控（含人工费）：共计 26 个。

2. 监控维护费：共计 13 个。

二、新装监控设备

1. 新装海康摄像头：共计 5 个。

提供一年保修服务，包工包料。

三、相关材料

1. 综合线（六类线）：共计 5 卷。

2. 防水盒子（防水电源）：共计 20 个，提供 3 个月包换服务。

3. 水晶头（铁头）：共计 3 盒。

4. 交换器（八口千娇交换器）：共计 8 个，提供一年包换服务。

5.大门口保安室安装监控显示屏 2 台。

如果你需要了解更详细的医院监控安装要求，建议参考当地相关的法规和政策，或咨询专业的安防机构和医院管理部门，保证上级要求正常运行。