洛浦县布亚乡卫生院消防维保及年度检测报告询价

（一）、参加采购单位的资质要求根据建筑消防技术服务机构从业条件：
1、提供企业法人资格和营业执照；
2、和田本地要有2名及以上建构筑消防员或操作员；
3、注册消防工程师不少于2人，且技术负责人为一级消防工程师；
4、取得消防设施操作员国家职业资格证书的人员不少于6人，其中中级技能等级以上的不少于2人；中标公司需提供相应的证件资料原件。 报价前3日内，务必进行现场勘查和院方沟通维保方案，否则报价无效。
5、消防设备使用操作的培训承担。
（二）、出现故障维保公司接到通知后2小时内派相关人员到现场处理并解决问题。 
（三）、参与采购单位的服务内容要求；
1、每月必须到现场对消防设施设备进行维护保养；
2、每月必须出具合格的维护保养报告，每个季度出具一次合格的季度维护保养报告，每年出具一次合格的年度维护保养报告。
所出报告必须要为消防部门认可的检测报告。
3.	签合同期间，维保公司不及时等原因出现的全部消防事故均维保公司承担。
4.	维保公司进场中安全全自负。
(四)	维保面积：
消防维保面积：12230.47平方（门诊楼、住院楼、库房、垃圾暂存点、食堂、保安室、疫苗接种点、底下室）
预算金额：4.3万元
（五）维保设备设施内容：
消防维保设备设施内容：火灾自动报警系统、消防泵房所有设备及供水管路、自动喷水系统（含室内外供水管道）、气体灭火系统、消防电梯、防火分隔系统（防火门及防火卷帘）、防排烟系统、应急照明系统、消火栓系统（含室内外消火栓及室内外供水管道）、院内所有灭火器维保及报废灭火器更换、院内所有消防设备设施标识标牌损坏更换、高位水箱及消防水池的液位仪维修更换。
维修所需零配件：日常维保600元以内配件费用由中标方承担。
维保服务期：12个月