初筛实验室验收工作定制实验室标识清单

1. 生物危害警告标识

设计要求：采用国际通用的生物危害标识图案，黄底黑图，图案清晰醒目，尺寸为 20cm×20cm，材质选用防水、防晒且不易褪色的铝板，确保在实验室环境下长期保持良好可视性。标识上应配有“生物危害，注意防护”的中文警示文字。

2. 化学品危险警告标识

标识应明确显示化学品的危险性质（如腐蚀性、毒性、易燃性等），采用标准的危险符号和鲜明的颜色组合。例如，对于腐蚀性化学品使用黑色和白色组成的腐蚀图案搭配红色边框，尺寸为 15cm×15cm，材质为塑料材质并带有背胶，方便粘贴在试剂柜或存储容器上。

3. 防护用品穿戴指令标识

标识采用蓝底白字，文字简洁明了，尺寸为 30cm×15cm，可选用亚克力材质制作，安装方式为悬挂式或粘贴式。

4. 设备操作指令标识

针对实验室的关键设备如生物安全柜、离心机、酶标仪，恒温箱等，定制详细的操作指令标识。每台设备至少配备一个操作流程标识和一个安全注意事项标识。

5. 紧急疏散提示标识

疏散路线指示牌采用绿色发光材质，箭头方向清晰明确，尺寸为 40cm×20cm，安装在距离地面 2 - 2.5 米的高度；安全出口标识为绿色底白色字，带有中英文“EXIT”字样和人形奔跑图案，尺寸为 30cm×15cm，安装在出口门上方显眼位置，确保在紧急情况下人员能够迅速找到疏散路线和出口。

6. 应急设备提示标识

在存放灭火器、急救箱、洗眼器等应急设备的位置张贴提示标识，方便在紧急情况下快速找到并使用应急设备。

7.实验室内提示标识

实验室内有禁止吸烟、进食等提示标识。实验室有清洁区、半污染区、污染物标识。

8.实验室内应急物品

专用急救箱、实验室内外有应急照明等，提示停电标志。

实验室内外有防虫害药物等，提示防虫标志。

附件： 实验室需有标识情况照片

附件：实验室需有标识情况照片

编号	图形标识	名称	预计需用
1	生物危害警告标识	8个
2	化学品危险警告标识	6个
3	实验室有污染物，已消毒物品标识	各2个
4	防护用品穿戴指令标识	2个
5	防护用品穿戴指令标识	1个
6	设备操作指令标识

15个
7.	紧急疏散提示标识	3个
8.	安全出口标识	3个
9.	应急设备提示标识灭火器	6个
10.	应急设备提示标识急救箱	1个
11.	应急设备提示标识洗眼器	2个
12.	实验室内提示标识禁止吸烟	2个
13.	实验室内提示标识禁止进食	2个
14.	实验室内提示标识	2个
15.	实验室有清洁区、半污染区、污染物标识	各8个
16.	提示触电标志	3个
17.	提示防虫标志	2个
18.	提示停电标志	1个