采购纯国产服务器需求

本次采购服务器预算为：128000元（壹拾贰万捌仟元整）

服务器配置要求

服务器软硬件运行配置的基本要求如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **产品参数需求** | **备注** |
| 一 | 前置服务器 | 服务器独立的数据备份存储空间。  1、规格：2U机架式服务器；  2、CPU：采用国产自研CPU，处理器物理核数64核及以上;  3、内存：256G及以上；  4、存储：2T及以上，存储介质类型:SSD；  5、阵列卡：配置独立RAID卡，支持RAID 0,1,5,6,10,50,60；  6、网口：配置4\*1GE电口、2\*10GE光口（2个万兆多模光模块）；  7、操作系统：使用麒麟、欧拉、统信等国产操作系统的服务器版；  8、数据库支持：前置软件统一配备了OpenGauss或同等架构的数据库，服务器需支持运行此架构数据库；（相关数据库安装、调试由卖家负责）  9、提供所采用处理器及操作系统厂商（开源除外）关于免费支撑前置软件部署运维和定制开发的承诺；  10、与前置软件兼容，具有适配或者兼容性测试认证证明；  11、维保：整机三年原厂质保及维保。 |  |