|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 规格参数 | 售后要求 |
|
| 1 | 门套线 | 11米 | 2.5\*0.9的6米，2.2\*0.8的5米 | 质保两年 |
| 2 | 木质门 | 6樘 | 2.1\*0.9\*0.04 双面8毫米密度板，中间夹木方和蜂窝板做填充。 | 质保两年 |
| 3 | 踢脚线 | 35米 | 塑料板，6mm厚 | 质保两年 |
| 4 | 乳胶漆 | 550m2 | 立邦无机乳胶漆两遍 | 质保两年 |
| 5 | 窗帘 | 13套 | 双层，带纱，遮光布，无异味，甲醇含量低于9，遮光率100% | 质保两年 |
|  | 木地板 | 78.68m2 | 1.2cm厚全封蜡复合木地板 | 质保两年 |
|  | 暖气罩 | 38米 | 岗石台面、铝格栅暖气罩，预留暖气维修通道 | 质保两年 |
|  | 柜子 | 80m2 | E0级颗粒板做三合一可定制 | 质保两年 |
|  | 桌子 | 24张 | 2400\*800\*800木板和钢架结合,环保等级E1可定制 | 质保两年 |
|  | 椅子 | 150把 | 木板和钢架结合，坐面用布艺软包，环保等级E1可定制 | 质保两年 |
|  | 隔断 | 26.6 | 7m\*3.8m，刷乳胶漆，开门洞，封边 | 质保两年 |
|  | 电路 | 项 | 照明开关5个，插座5个，配管100m，配线4平150m,2.5平150m | 质保两年 |
|  | 灯具 | 39个 | 40瓦吸顶灯，LED，瓦数，甲方可选 | 质保两年 |
|  | 拆除费用 | 1项 | 灯具拆除、踢脚线、开关、原墙涂料拆除等 | 质保两年 |
|  | 其他 | 1项 | 垃圾清运、保险等费用 | 质保两年 |