电动妇产科手术床

电动妇产科手术床 DL-1003C 参数

本床是全电动控制床体升降、前后倾斜，气动背板调节的妇科检查手术床，适用于妇科、泌尿科、肛肠科各种仪器及镜类检查诊断及手术用。是妇产科综合性较强的手术床，产品结构合理，坚固耐用。床垫采用进口面料，模压一次成型，坚固耐用，无包缝、易清洗、消毒，是医院妇产科的首选产品。

技术参数:

床面长×宽  1300mm×560mm

电动床面升降高度  550mm-1050mm

电动动背板转角度   0°- 75°

电动臀板转角度   - 20°/+30°

超高行程500mm（高度调节）方便医患

标准配置：

握力器： 2个

托腿架： 2个

污物盆： 1个

卷纸架：1个

售后服务：免费质保期2年，在疆内有专业的工程师，提供厂家售后服务授权！保证零配件及时供应。