干粉灭火器参数

1. 质量：5kg
2. 移动方式：手提式
3. 外部材质：不锈钢
4. 使用温度范围：-20-55℃
5. 灭火级别：2A55B
6. 质保时间：12个月
7. 水压试验压力：2.1MPa
8. 规格参数：MFZ/ABC5型