沿线设施损坏维修材料技术参数

一、项目概况：
 1.购买沿线设施材料要求：1、应符合《公路交通安全设施设计规范JTG   D81-2017》标准的要求。
材料质量要求：①反S型、尺寸：900*200mm ②PVC 玻璃钢尺寸：1200*120*100mm ③双面附着式轮廓标尺寸：110*50*75mm ④端头贴反光膜,国标三类反光膜400mm*400mm ⑤限速标志，混凝土基础尺寸（长500mm，宽400mm，高600mm，钢管高度3100mm）标志版面尺寸（圆形900mm）⑥百米号300mm*250mm
二、其他要求
1、供货商供货时，对产品须提供生产厂家合格证、检测报告扫描件,严格按照规格尺寸供货。
2、交货前需提供样品及技术参数，采购方确认后在发货。
3、货物检测过程中所发生的费用由供应商承担。
4、本次货物的成交金额含税费、运费、货物保险费、过磅费、停车费等货物的运输、装卸、验收过程的一切费用。
三、对供应商的竞价要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
2、供应商必须是独立的法人，持有效的营业执照,营业范围必有公路养护材料响应内容。
3、供应商具有有效的基本账户开户许可证或基本存款账户信息证明，法人身份证。
4、供应商竞价时、要提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名。
5、供应商竞价时、要提供在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单。
6、供应商必须为采购产品的生产商或代理商、经销商。提供授权委托书或资格证明。
四、必须提供上传的文件资料
响应时，以下要求的上传文件资料上供应商盖公章，高清扫描件在平台上上传、如果供应商扫描文件资料上未盖章、扫描文件资料模糊、不清楚、资料内容不符合采购方采购要求的，视为竞价无效，采购方有权取消供应商的竞价结果。
1）提供公司营业执照。
2）提供开户许可证或基本存款账户信息证明。
3）提供未被列入失信被执行人名证明（“信用中国截图”）。
4）提供未被列入严重违法行为证明（国家企业信用信息公示系统截图）。
5）提供货物质量保证书（内容里面必须写清楚货物的名称、品牌、型号、质量保证的内容，如果以上核心内容不齐全，或漏项，按无效报价处理）。
提供产品照片
6）提供检测报告，出厂合格证。
7）供货时间签订合同日期后10天内到货。
备注：竞价成功签订合同时，供应商必须提供以上上传资料的原件。