**管道疏通方案**

1. 设备需求

配有专业的高压水车和吸污车，高压水车配有疏通枪头，旋转枪头、水雷、穿刺、拖盘、宝塔等专业的疏通工具，适用于各种管道问题。

二、管道疏通解决方案：

1、冲洗法，使用高压水枪冲洗下水道，并用软管将下水道中的污水吸走。

2、机械清洗法，使用专业的高压清洗车，通过160KG水压将管道内的异物和泥沙冲洗干净。

3、手工清洁法，适用于较小下水道堵塞，可以手工清洁，使用手套、钳子等工具，清除下水道中的异物和泥沙。

4、当隔油池油污油块堵塞无法正常使用，用吸污车辆吸走油污油块便于清洁隔油池。

三、具体要求

1、负责甲方排水系统（窨井300口）的维护保养，维保期内确保甲方排水系统正常运行。

2、每月清洗窨井一次，一年共计12次。

3、每月吸污（隔油池）一次，一年共计12次。

4、发生管线堵塞，根据甲方要求，保证随叫随到。故障响应时间30分钟；两小时内完成疏通。

5、定期检查排水系统，发现可能导致排水不畅的情况时，第一时间告知甲方。如因检查不到位导致甲方财产损失的，由乙方承担全部责任。