|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 图片 | 参数 | 数量 | 单位 | 报价 | 合计 |
| 会议桌 | 5ebc2fefb3feb2f635e0a2f814bc880 | 5500\*1600\*750mm基材：采用绿色环保E1级实木颗粒板，实木封边，封边厚度2.5cm,经过防潮、防虫、防腐化学处理，密度680kg/m³以上，干燥率低于8%含水率，静曲强度大于27Mpa，内结合强度大于0.5Mpa，吸水膨胀率低于8%，甲醛释放量小于5.0mg/100g，游离甲醛释放量低于0.5mg/L；贴面采用优质三聚氰胺防火板饰面，木纹清晰；封边采用2mm厚同色PVC大型自动封边机热熔胶封边，长久使用不开裂；五金件：采用进口优质德国进口BMB五金配件，全部五金配件经防锈、防腐处理基材：采用绿色环保E1级实木颗粒板，厚度25mm,经过防潮、防虫、防腐化学处理，密度680kg/m³以上，干燥率低于8%含水率，静曲强度大于27Mpa，内结合强度大于0.5Mpa，吸水膨胀率低于8%，甲醛释放量小于5.0mg/100g，游离甲醛释放量低于0.5mg/L；贴面采用优质三聚氰胺防火板饰面，木纹清晰；注：会议桌实木封边 | 1 | 套 |  |  |
| 会议椅 | 0aa163787184f6e41d3586c51091916 | 基材为橡木框架。皮面采用优质牛皮，皮面光 泽度好，透气性强，柔软铮适。椅面海绵采用 32T高密度海绵，密度高，回弹性好，久坐不变 型，人体工学设计。注：椅子真皮 | 25 | 把 |  |  |
| 总合计：报价单位（公章）：联系人：联系电话： |

**采购会议桌椅清单**