喀什大学政采云在线询价项目询价文件

1. 项目情况及说明

**项目名称：**高台校区图书馆地下暖气主管、支管更换改造项目

**预算金额**：226000元（报价人的总报价不得超过预算总价，否则视为无效投标）**。**

项目内容：见附件，经评估后认为资质符合要求且报价最低的中标。

1. 报价人资质要求：建筑工程施工、装饰、修缮，水电暖材料销售、装饰、安装及相应资质。

三、质量标准：采购人验收合格。

四、完工时间：2024年8月28日前；

施工地点：喀什大学高台校区图书馆。

五、报价要求：按综合单价报价（**含人工费、材料费、运输费、税费、安装费等所有费用），报价人的总报价不得超过预算总价，否则视为无效报价。**

六、付款方式：待全部工程及货物施工完成验收合格后，付合同总价款的97%，质保期满无质量问题后付清余款，质保期二年。中标方申请付款前，须向用户开具增值税发票，经过用户单位财务审批流程后，支付相应款项。

**七、报价须知**：

所需材料：1.报价单签字盖章、2.资质证明文件（营业执照、法人授权委托书、法人和授权人身份证等）扫描件加盖公章、3针对本项目的售后服务承诺，签字盖章。**以上报价材料各供应商必须将纸质扫描件作为附件上传至政采云，否则视为无效报价**。

八、确定供货方办法：满足参数和资质材料要求的前提下，报价最低的单位为中标商。

谢谢您的合作和对我校的大力支持！

商务要求：

1. 质保两年；
2. 质量需符合国家标准，并符合参数要求；
3. 预算价格包括材料费、搬运费、安装费、场地清理费、税费、保值期间的维修费等一切费用；
4. 项目上有任何疑问，请及时与项目负责人联系。

项目负责人：全老师，项目负责人联系电话：13579300976

1. 报价单格式必须PDF格式，报价单上必须体现名称，详细参数，单价，总价；
2. 报价单上体现，供应商名称，项目联系人姓名和联系方式；
3. 需要提供营业执照及相关资质材料；
4. 报价材料上签字盖章后，上传；
5. 施工方案需征求采购方意见后方能确定。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **参数规格** | **需求数量** | **单位** | **品牌** | **型号** | **单价** | **总价** | **产品制造商** | **备注** |
| **1** | **DN150保温管** | **150\*4、需符合参数要求** | **84** | **米** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **DN125保温管** | **125\*4、需符合参数要求** | **204** | **米** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **DN100保温管** | **100\*3.75、需符合参数要求** | **216** | **米** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **DN80保温管** | **80\*3.5、需符合参数要求** | **132** | **米** |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **DN65保温管** | **65\*3.25需符合参数要求** | **12** | **米** |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **DN50保温管** | **50\*3需符合参数要求** | **78** | **米** |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **DN40保温管** | **40\*3需符合参数要求** | **30** | **米** |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **DN32保温管** | **32\*2.75需符合参数要求** | **78** | **米** |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **镀锌钢管25** | **25\*2.75合格** | **120** | **米** |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **镀锌钢管20** | **20\*2.5合格** | **126** | **米** |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **丝口闸阀25** | **合格** | **46** | **个** |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **丝口闸阀20** | **合格** | **44** | **个** |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **法兰蝶阀150** | **合格** | **2** | **个** |  |  |  |  |  |  |
| **14** | **焊接法兰片150** | **合格** | **4** | **片** |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **螺丝M16\*60** | **合格** | **32** | **套** |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **活接25** | **合格** | **46** | **个** |  |  |  |  |  |  |
| **17** | **活接20** | **合格** | **44** | **个** |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **对丝25** | **合格** | **60** | **个** |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **对丝20** | **合格** | **50** | **个** |  |  |  |  |  |  |
| **20** | **活接垫子** | **合格** | **50** | **个** |  |  |  |  |  |  |
| **21** | **活接垫子** | **合格** | **50** | **个** |  |  |  |  |  |  |
| **22** | **DN150冲压弯头** | **合格** | **8** | **个** |  |  |  |  |  |  |
| **23** | **DN125冲压弯头** | **合格** | **8** | **个** |  |  |  |  |  |  |
| **24** | **DN100冲压弯头** | **合格** | **20** | **个** |  |  |  |  |  |  |
| **25** | **DN80冲压弯头** | **合格** | **8** | **个** |  |  |  |  |  |  |
| **26** | **DN65冲压弯头** | **合格** | **20** | **个** |  |  |  |  |  |  |
| **27** | **DN50冲压弯头** | **合格** | **16** | **个** |  |  |  |  |  |  |
| **28** | **DN40冲压弯头** | **合格** | **16** | **个** |  |  |  |  |  |  |
| **29** | **DN32弯头** | **合格** | **12** | **个** |  |  |  |  |  |  |
| **30** | **DN25丝口弯头** | **合格** | **80** | **个** |  |  |  |  |  |  |
| **31** | **DN20丝口弯头** | **合格** | **70** | **个** |  |  |  |  |  |  |
| **32** | **DN25三通** | **合格** | **20** | **个** |  |  |  |  |  |  |
| **33** | **DN20三通** | **合格** | **20** | **个** |  |  |  |  |  |  |
| **34** | **支架** | **L50\*4合格** | **50** | **个** |  |  |  |  |  |  |
| **35** | **电焊条3.2** | **合格** | **2** | **箱** |  |  |  |  |  |  |
| **36** | **液体胶** | **合格** | **2** | **件** |  |  |  |  |  |  |
| **37** | **地面开挖及恢复** | **瓷砖恢复、补洞等** | **20** | **处** |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 喀什大学政采云在线询价项目报价

**备注：1.报价单内须填写每一项的单价及总价，不得漏报或不报价，报价单每页均需加盖公章；**

**2.报价含**人**工费、材料费、运输费、税费、培训费、安装费等所有费用。**

**总报价： 小写 ， 大写**

**报价单位（盖章）： 联系电话：**

**联系人： 报价时间：**