**吐鲁番市无线电管理中心**

**数据专线链路租赁项目**

**一、项目预算**

按年计费，包含所有接入设备、链路、施工、调试及服务费、售后等所有服务。

**二、项目内容**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 数据专线起点 | 数据专线终点 | 带宽**（Mbps）** | 服务期限 |
| 1 | 吐鲁番交河机场三类固定监测站 | 吐鲁番市无线电管理中心5楼机房（吐鲁番市高昌区西环北路2816号） | 不小于20 | 1年 |
| 2 | 沙河小区固定监测站 | 吐鲁番市无线电管理中心5楼机房（吐鲁番市高昌区西环北路2816号） | 不小于20 | 1年 |
| 3 | 鄯善县中和商厦固定监测站 | 吐鲁番市无线电管理中心5楼机房（吐鲁番市高昌区西环北路2816号） | 不小于20 | 1年 |
| 4 | 鄯善县鲁克沁镇固定监测站 | 吐鲁番市无线电管理中心5楼机房（吐鲁番市高昌区西环北路2816号） | 不小于20 | 1年 |
| 5 | 鄯善县火车站镇固定监测站 | 吐鲁番市无线电管理中心5楼机房（吐鲁番市高昌区西环北路2816号） | 不小于20 | 1年 |
| 6 | 托克逊县电信公司固定监测站 | 吐鲁番市无线电管理中心5楼机房（吐鲁番市高昌区西环北路2816号） | 不小于20 | 1年 |
| 7 | 电子政务外网专线链路租赁 | 吐鲁番市无线电管理中心5楼机房（吐鲁番市高昌区西环北路2816号） | 不小于20 | 1年 |
| 8 | 综治视联网专线租赁 | 吐鲁番市无线电管理中心5楼机房（吐鲁番市高昌区西环北路2816号） | 不小于20 | 1年 |
| 9 | 视频监控系统专线租赁 | 吐鲁番市无线电管理中心5楼机房（吐鲁番市高昌区西环北路2816号） | 不小于20 | 1年 |
| 10 | 财政网专线租赁 | 吐鲁番市无线电管理中心5楼机房（吐鲁番市高昌区西环北路2816号） | 不小于20 | 1年 |

**三、租赁服务时间**

租赁服务时间以上一年到期续接时间为准，为期1年。

**四、项目要求**

**（一）链路质量要求**

1.链路传输比特差错率<1×10-8；

2.链路可用率>99.99%；

3.链路传输时延<10ms；

**（二）建设要求**

1.项目实施期间，不得影响现有专线的正常网络接入，确保网络链路高可靠性、高可用性和高冗余性。

2.运营商要加强项目组织管理，全面提高网络整体巡检运维管理水平，建立网络安全保障预警机制，满足用户对网络安全应急响应的保障能力。

3.新中标的供应商要与原供应商开通的业务进行无缝衔接，根据实际承担的链路使用时间自行协商费用的支付。

4.采购标的标准：按照国家相关标准。

5.采购标的质量、安全、技术规格、物理特性：均按照国家相关标准执行。

6.采购标的其他技术、服务：配备专门的技术服务支持人员。

7.售后服务：提供7\*24小时热线服务。

**（三）网络质量巡检及运维保障要求**

运营商网络运维保障内容包括：

1.运营商按行业主管部门规定的链路质量要求，提供7×24小时的专用链路质量与运行监测服务，7×24小时响应并进行故障和发现、处理与恢复；链路租用期内，须提供免费的链路质保和相关维保服务。

2.运营商应对互联网链路通信质量提供长期、不间断的监测预警，一旦发现问题应及时解决并告知用户。同时，提供应急响应，出现故障时，应在10分钟响应并在30分钟内解决，无法立即的解决的，2小时内提供备份链路。

3．运营商如需中断用户线路，应提前24小时通知用户，经协商同意后实施，且不能影响用户的正常业务运行。

4.运营商应建立完备的用户档案，及时对相应的链路、设备进行特殊标记，以保证用户相关维护资料的准确性；建立详细、完备的链路资料档案和网络运行档案并提交用户。

5.运营商要制定完善的应急故障处理流程及保障预案，保证紧急情况下快速处理故障，缩短故障处理时限。

**（四）其他要求**

1、运营商商提供数据专线接入服务的技术规范、产品质量以及为提供服务所使用的接入、传输交换等各类软硬件资源应符合中央网信办、工信部和其他相关行业主管部门的强制性、规范性要求，符合相关信息安全政策要求。

2、应急保障。运营商应具有应急通信保障能力，可根据采购人需要在国家重大活动期间的提供重点专项服务保障，保证国庆、春节等节假日期间的服务连续性。可根据采购人业务需要提供紧急线路开通、突发带宽扩容等服务。可为所有采购人制定重点专项保障方案和应急保障预案。

3、投标人必须具有本地基础电信运营商授权及增值电信业务经营许可证。

附件1：

**报价单**

吐鲁番市无线电管理中心：

本公司已认真阅读了贵单位发布的“吐鲁番市无线电管理中心数据专线链路租赁项目”竞价采购公告，接受提出的各项要求，参与该项目竞价。报价详情如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务名称 | 电路带宽 | 数量 | 单价（元） |
| 固定监测站数据专线链路租赁 | 20Mbps | 6条 |  |
| 电子政务外网专线链路租赁 | 20Mbps | 1条 |  |
| 综治视联网专线租赁 | 20Mbps | 1条 |  |
| 视频监控系统专线租赁 | 20Mbps | 1条 |  |
| 财政网专线租赁 | 20Mbps | 1条 |  |
| 合计（元） |  |

 联系人： 联系电话：

公司名称（公章）

年 月 日