**和田公路管理局民丰分局2024年隧道增设交安设施及智能检测系统项目**

**供应商必须上传附件：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求；

3.本项目的特定资格要求：（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立的法人资格和有效的营业执照，营业范围包括公路养护与管理、公路总承包、电子智能化等相应的范围；**必须提供营业执照**

（2）项目经理：至少有一名，要有工程师及以上技术职称；**必须提供项目经理工程师证书**

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（**必须提供承诺函）**。

（4）业绩要求：近两年内（2022年1月1日至投标截止时间的期间）至少有1项与养护单位供货提供安全警示及智能隧道系统相似业绩（须提供合同协议书或中标（成交）通知书），且没有发生过质量和工期问题。**（必须提供业绩证明，如合同、中标通知书）**

（5）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效；

（6）信誉要求：供应商应有良好的信誉，具有相应的货物供货能力，并有良好的技术支持能力和较强的售后服务能力；**（中国信用截图）**

（7）本项目的特定要求：安全警示,出现场效果图。**（上传现场效果图）**

（8）智能隧道监控必须上传产品照片及、合格证书、参数及功能说明；

（9）必须上传安全警示产品检测报告；

（8）其他要求：**A、施工地点民丰县G216线距县城120公里，海拔3500米，请投标方充分了解现场情况后进行合理报价。B、需上传承诺书（采用提供模板）C、商品报价单（必需加盖公章）D、此次投标货物必须符合国家相关质量规定，如经双方抽检进行第三方检测质量不合格，投标方无条件退货，并产生的所有费用由投标方承担。E、本次采购项目所有物资中标单位必须来现场带安装，必须现场安排负责人直至项目结束验收合格。**

**一、技术标准**

《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）

《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）

《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）

《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2022）

《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》交工路发[2007]358 号

国家现行的有关规范、标准、规程、规定等

1. **工程量**
2. 隧道内墙两侧铝板IV黄黑反光膜800㎡；
3. 隧道人行踏步防黄黑撞条800m；
4. 隧道顶部钻石级反光灯环2套；
5. 隧道口外环反光板2套；
6. 隧道口彩色路面及标线200㎡；
7. 隧道智能监测系统1套；

 详见工程报价单

**三、验收标准**

1.验收前所产生的一切损失应供应商负责。

 2.质量要符合《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）、等国家现行的有关规范、标准、规程、规定的要求。

# 四、投标方资格证明文件，包括：

**关于资格的声明函**

致：XX公路管理局XX分局

关于贵方20　年　月　日发布的“　　　　”项目（项目编号：），本签字人愿意参加投标，并有能力提供 （项目名称） 项目中的（包号及货物名称）招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标供应商:　投标供应商名称　 　受权签署本资格文件人：授权人姓名

地址：　　　　　　　　　　　　　签字人姓名、职务:被授权人姓名职务

传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：

盖章：

20　　年　月　日