档案室改造

主要将四楼两个卫生间改造成档案管理员办公室和借阅室，在楼道区域内安装栅栏门，对区域内窗户加装防盗窗。具体改造项目如下：

卫生间石棉板吊顶，31平方米，60*60*1cm厚；

木地板铺设，31平方米，20*120*1.5cm；

照明设施安装，2套，60*60LED方灯（含开关改线路）；

护墙板安装（木板打底），117平方米，60*300*0.6cm（阻燃PVC）；

过道乳胶漆粉刷（石膏腻子打底），85平方米，立邦漆；

不锈钢栅栏，2套，1.42米*1.72米窗户栅栏2个；1.73米*1.73米窗户栅栏5个；均采用38*25*1.5mm不锈钢方管，中间穿22圆管*1.0mm厚；

不锈钢栅栏门，1个，2.06米*2.73米，采用50*50*2.0mm不锈钢方管，中间穿25圆管*1.0厚，预留金刚锁孔。

上述档案室改造控制费用3万元。

备注：务必先查看现场再进行报价，否则报价无效。

报价包含拆除现有墙体、地砖等，以及清运垃圾费款。