**新疆广播电视局九一六一0台围墙加高项目采购公告**

一、项目基本情况

1. 项目名称：新疆维吾尔自治区广播电视局九一六一0台围墙加高项目

2. 预算金额：131448.39元（控制价：131448.39元，报价超过控制价视为无效）

3. 采购需求：完成266.5米围墙加高一米，项目包括对原围墙墙帽及电网刺网进行拆除、电网更换安装、内外墙装饰及约10米受施工影响的电动车棚顶拆除恢复工程。

4. 合同履行期限：自合同签订之日起45日内完工

二、工程概况

1. 拆除作业：拆除266.5米原有围墙墙帽，同步拆除顶部电网及刺网，妥善清运拆除产生的建筑垃圾。

2. 加高施工：在原墙帽拆除位置，将围墙整体加高1米，严格按照建筑规范施工，确保墙体结构安全稳固。

3. 电网安装：围墙加高后，在顶部安装符合安全标准的全新电网。

4. 墙面处理：外墙实施勾缝作业，提升防水性能；内墙进行抹灰、粉刷及涂漆，涂料颜色及质量需经采购人确认。

5.对施工范围内约10米电动车棚顶进行拆除，拆除过程中需做好周边防护，完工后按原有标准恢复重建，确保棚顶结构稳固、排水顺畅。

三、供应商资格要求

1. 基础资质：在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力，提供有效营业执照及法人身份证复印件。

2. 专业资质：具备建筑工程施工的相关资质。

3. 平台要求：须为政采云平台入驻供应商，且店铺状态正常。

4. 信用要求：未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单。

四、其他补充事宜

1. 供应商需自行踏勘现场，充分了解施工环境、交通条件等实际情况，相关费用自理。

2. 施工过程中产生的水电费用、安全防护及环保措施费用均包含在报价中。

3. 工程质保期为1年，质保期内出现质量问题需免费维修。