## 黑白双面网络复印机、激光打印机、彩色喷墨打印机参数要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **名称** | **品牌/型号** | **参数** |
| 1 | **黑白双面网络复印机** | 富士 2350nda光电通MC3130DN得力M351Rx | A3 幅面，复印打印速度:≥25 张/分，双面复印双面网络打印≥100张双面送稿器，彩色网络扫描，连续复印:≥999张,4.6 秒快速首页输出,预热时间:≤17.7秒,复印分辨率:≥600\*600dpi打印分辨率:≥1200\*1200dpi,≥2GB 内存+2GB 扫描速度:≥100 页/分钟,支持可搜索 PDF 扫描功能，支持厚纸输出，QSU技术，节省电耗，睡眠模式下耗电仅为≤0.57W;采用各种静音技术，消除令用户不悦的噪音，提供安静的产品，月印量:≥10K，印量:≥30000 页，整机寿命:≥1200K,无线网络打印模块、≥550 页纸盒、≥550\*2页落地纸盒、装订器、传真、刷卡打印复印、小型进纸单元(支持扫描小票和支票等小尺寸纸张，无需专用扫描仪即可提高工作效率提供原厂售后服务承诺函。提供产品彩页。 |
| 2 | **激光打印机** | 惠普1106plus光电通3010立思辰GP1330dn | 首页输出时间：≥8.5秒；打印速度：≥18PPM；分辨率：≥600\*600\*2DPI,(1200dpi有效输出质量)；内存：≥2M；处理器：≥266MHz；打印语言：基于主机；输入：≥150页纸盒；输出：≥100页出纸盒；打印负荷：≥5000页/月；纸张（激光打印纸、普通纸、相纸、糙纸、牛皮纸）、信封、标签、卡片、投影胶片、明信片，接口：USB2.0；智能驱动安装功能；自动开机/关机功能；关闭模式仅0.6瓦功耗；耗材型号：CC388A（1500页），随机硒鼓≥700页。保修：3年上门，提供原厂检测报告，原厂三年售后服务承诺函。 |
| 3 | **彩色喷墨打印机** | 爱普生L310  佳能TR150  HP Officejet 200 | 打印方式：按需喷墨（微压电打印技术）喷嘴数量配置：黑色180个，其它颜色各59个（青色、洋红色、黄色）打印方向：双向逻辑查找打印质量分辨率：≥5760 x 1440 dpi（带有智能墨滴变换技术）墨滴尺寸可小至：3微微升打印速度黑色文本(A4)：≥33 页/分钟（PPM） (经济模式)\*2≥9.2页/分钟（IPM）\*3彩色文本(A4)：≥15页/分钟（PPM）(经济模式)\*2≥4.5页/分钟（IPM）\*3照片（4 x 6英寸）：27秒/页（有边距，经济模式）\*469秒/页（有边距，默认模式）\*4打印功能逐份打印：支持打印机接口USB接口：USB（兼容USB2.0）打印纸处理纸张进纸方式：摩擦进纸进纸盒数量：2个进纸盒容量：≥100页，A4普通纸（75g/m2）20页，高质量光泽照片纸出纸器容量：30页，A4普通纸（文本模式）30页，A4普通纸（经济模式）20页，高质量光泽照片纸墨盒容量≥7500页 |

### 付款方式：货到、安装调试完成并验收合格后支付合同总价款的100%，质保以电子保函的方式执行。