**和田公路管理局于田分局2024年桥梁日常维修项目**

**供应商必须上传附件：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求；

3.本项目的特定资格要求：（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立的法人资格和有效的营业执照，营业范围包括公路管理与养护或公路总承包等相应资格，并且持有有效的安全生产许可证；**必须提供营业执照**

（2）供应商响应产品须取得权威机构或者国家授权、许可产品检验检测机构出具的产品有效的检测报告、鉴定报告、出厂合格证等证明产品合格的材料，且报告结论数据满足产品技术规范要求。**上传检测报告**

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（**请提供承诺函）**。

（4）业绩要求：近两年内（2022年1月1日至投标截止时间的期间）至少有1项给养护单位供货业绩（须提供合同协议书或中标（成交）通知书），且没有发生过质量和工期问题。**（必须提供业绩证明，如合同、中标通知书）**

（6）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效；

（7）信誉要求：供应商应有良好的信誉，具有相应的货物供货能力，并有良好的技术支持能力和较强的售后服务能力；**（中国信用截图）**

（8）上传产品照片

（9）其他要求：A、施工地点于田县、策勒县，请投标方充分了解现场情况后进行合理报价。B、项目质量必须满足相关国家现行的有关规范、标准、规程、规定等要求。C、**需上传资格声明函及提供质量承诺书（采用提供模板）D、需上传加盖公章报价单。E、本次采购项目所有物资中标单位必须来现场带安装，必须现场安排负责人直至项目结束验收合格。F、此次投标货物必须符合国家相关质量规定，如经双方抽检进行第三方检测质量不合格，投标方无条件退货，并产生的所有费用由我公司承担。F、投标方投标项目送达采购方指定地点库房负责卸货，我方不负责装卸及任何费用。**

**一、技术标准**

《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）

等国家现行的有关规范、标准、规程、规定的要求。

1. **工程量**

1、伸缩缝填充灌注胶231支，每只可灌封宽4cm长100cm的桥梁伸缩缝。

1. 桥梁伸缩缝橡胶条48米。

 **以上工程在180Km范围呢，分散式，不在同一处。**

**三、 环境保护与景观要求**

本项目在施工过程中，应严格按《公路环境保护设计规范》（JTG B04-2010）执行。注意防止生活污水、施工废水和工业废渣等环境的污染。注意保护自然水流形态，做到不淤、不堵、不留工程隐患，防止生活污水、施工废水和工业废渣等环境的污染。

**四、验收标准**

1.验收前所产生的一切损失应供应商负责。

 2.质量要符合《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）、等国家现行的有关规范、标准、规程、规定的要求。

# 五、投标方资格证明文件，包括：

**关于资格的声明函**

致：XX公路管理局XX分局

关于贵方20　年　月　日发布的“　　　　”项目（项目编号：），本签字人愿意参加投标，并有能力提供 （项目名称） 项目中的（包号及货物名称）招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标供应商:　投标供应商名称　 　受权签署本资格文件人：授权人姓名

地址：　　　　　　　　　　　　　签字人姓名、职务:被授权人姓名职务

传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：

盖章：

20　　年　月　日