东校区学生食堂（南区）四人连体

餐桌椅采购需求

**一、参数要求**

规格：1200mm\*1550mm\*760mm

数量：550套

桌面板：基材采用32mm厚E1级实木颗粒板，表面采用专用抗氧化层防火板，双鸭嘴边，两侧采用2mm厚PVC同色直封边。颜色可选

坐板：基材采用25mm厚E1级实木颗粒板，表面采用专用抗氧化层防火板，单鸭嘴边，其余三边采用2mm厚PVC同色直封边。颜色可选

钢架：主管采用50\*50\*1.8mm高频焊接管。靠背管采用Φ50\*1.2mm高频焊接管。所有钢管经二氧化碳气体保护焊焊接而成，无虚焊、脱焊；表面经抛砂打磨后静电喷塑处理。

钢制件外表面处理工艺：全部采用除油、除锈、磷化、清洗、静电喷涂

a.100h内，观察在溶剂中的样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生。

b.100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。

C.环保性：所有材料（木材、油漆、等）必须符合国家环保标准（如GB 18580-2017、GB 18581-2020、GB 18583-2008等），甲醛释放量、重金属含量等指标达标，提供同批次检测报告。

**二、商务条款**

1.质保期：五年。

2．交付期、交付地点

2.1 交付期：合同签订之日起45个日历日内完成交货。

2.2 交付地点：伊犁师范大学东校区。

3．货款支付

合同签订所有物品安装、调试完毕正常使用经验收合格后支付合同总价的95%，剩余合同总额的5%验收合格后一年无质量问题后支付。

4.售后服务要求。

（1）需保证提供的货物为全新的产品。

（2）提供的货物型号、数量、规格技术、质量标准、售后服务必须满足采购人技术要求。

（3）保质期内对货物实行“三包”服务：

包修：十年内货物出现质量问题的，给予免费维修。

包换：同一质量问题两次维修后仍未达到标准的进行更换。更换后的产品保修期从更换之日计算。

包退：在质保期内，同一质量问题经维修、调换后仍无法达到要求的，或存在大范围缺陷，未在3个工作日内进行更换补足的或仍然无法达到使用需求的，进行退款处理并赔偿损失。

产品有问题接到维修通知后2小时内派专人到现场提供维修服务。

货物质保期五年。自最终验收合格之日起至质保期届满且经采购人确认无任何质量问题时止。

5.其他要求

5.1样品接收时间为：中标结束后72小时内提供餐桌椅样品

5.2接收地点：伊犁师范大学

5.3样品要求：根据采购需求提供全套样品 。

5.4样品的制作费、运输费等相关费用均由中标人自理，招标人不作任何补偿。

5.5采购单位将封存中标人提供样品，正式交货时以样品标准验收。

**三、****参数响应及偏离表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

1. 行数不够，可自行添加。

**四、投标产品配置及分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号 | 数量 | 单位 | 产地 | 交付期/服务期 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | |  | | | | | |

注：

1. 单价和总价采用人民币报价，以元为单位。
2. 货物项目填写“交付期”，服务项目填写“服务期”，只填写一个期限。