新疆农业大学2号教学楼桌椅更换项目

#### **一、项目概况**

**项目名称：**新疆农业大学2号教学楼课桌椅采购及安装项目

**项目地点：**2号教学楼3间教室（2125、2210、2212）

**项目内容：**采购并安装全新课桌椅438套（含拆卸旧桌椅、运输、安装及垃圾清理）。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **商品名称** | **型号** | **采购数量** | **控制金额（元）** |
| 三人桌椅 | 中心距520㎜ | 198套 | 128700 |
| 两人桌椅 | 中心距520㎜ | 240套 | 160800 |

**项目目标：**本次项目旨在确定一家具有丰富经验和良好信誉的供货方，为2号教学楼提供并安装438套课桌椅。供货方需负责拆除旧课桌椅，并将新采购的课桌椅运送至指定教室进行安装，确保项目按时、高质量完成。

#### **二、桌椅技术指标**

产品的外形、结构及颜色与现学校安装桌椅为参考，各项指标应符合GB/T3976-2014标准，座板、背板倾斜角度、弯曲度应符合人体形态工程学曲线原理，能最大限度地贴合人体背部，设计、制作合理，座感舒适，坚固耐用。

（一）材质标准

制造工艺及技术标准应符合GB/T3325-95《金属家具通用技术条件》、GB/T3324-95《木家具通用技术条件》和GB/T1951.2-1994《金属家具检验质量评定》及GB/T18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》等标准。

（二）核心参数要求

**1.**固定课桌椅坐位整体左右中距520mm,坐面距地高450mm，座内宽：445mm；座深：385mm；座高：450mm；立柱宽：35mm；写字板高：750mm；写字板宽：300；桌面距地高度830mm，所有板面应同色。

**2.脚立柱：**采用优质冷轧35×80椭圆管(厚2.0mm)，每座2支立柱，经弯管机弯曲成弧形状，表面采用防锈磷化处理，静电喷亚光黑，并经高温烤焗塑化。实用牢固，承压力大。

**3.脚掌：**采用优质冷轧钢板(T3.0mm)，经模具冲压，与脚立柱焊接组合成型，脚掌(长310mm×宽70mm)。表面采用防锈磷化处理，静电喷亚光黑，并经高温烤焗塑化。脚掌前后两端采用ABS螺丝胶套，有效隐藏地脚螺丝。

**4.背板：**采用1.5mm冷轧板一次冲孔成型，无毛刺、漆面统一。

**5.坐板：**宽445mm×深385mm，采用优质多层热压成型板，常规厚度15mm，双面贴防火板，四周喷漆或PVC封边处理。牢固耐用，不褪色。(坐板)。

**6.桌面板：**固定式写字板，桌面板采用环保等级E0级25mm厚实木多层板上下压贴防火板面，U型边、宽300mm，桌面与椅背安装应紧贴无间隙。桌下樘板一人位规格尺寸为580×260×18mm，采用环保等级E0级18mm厚双饰面三聚氰胺实木多层板，四边采用同色1.2mm厚优质PVC封边条封边。

**7.坐板托件：**采用优质热轧钢板(4.0mm和3.0mm厚)，经模具冲压焊接组合成型，外装固定PP塑料盖，有效防护托铁外露。采用弹簧加阻尼回复机构须配套慢回复机构，在人离开座位后自动缓慢翻起，无冲击力，无噪音，座椅的力学性能应达到GB103573.3规定的4级试验水平以上，翻板偏芯部件装置应确保自翻灵活，不易疲劳、损坏。

**8.书网：**采用优质6厘冷拉经弯曲成型，二氧化碳焊接成形，牢固耐用。

（三）安装要求

1.采用预埋螺栓固定，用100×10mm内膨胀螺丝（胀管壁厚不小于1.0mm），紧固，不得松动、摇晃。

2.对原有螺栓进行清理，地面孔洞填补平滑、牢固并清理现场，拆旧数与安装数相等。

四、售后要求

1.该项目整体质保期24个月（自竣工验收合格之日开始计算）。

2.若发生质量问题，中标方须在24小时内进行处理完毕，否则招标方有权扣除质保金。

3.在项目实施过程中及服务期内，项目投标人须承诺指定专人（项目经理）负责与用户保持长期的联系与服务，现场负责项目经理为投标书中的项目经理，未经招标方许可中途不得更换，否则招标方有权拒绝支付工程款。

五、供货及安装要求​

（一）供货时间：自合同签订之日起30个日历天内完成全部课桌椅的供货及安装工作。投标方需在投标文件中明确具体的供货及安装进度计划。​

（二）安装要求：供货方负责拆除2号教学楼内指定教室的旧课桌椅，并将其运送至学校指定地点存放。新采购的课桌椅需按照学校要求，在指定教室进行安装，确保安装位置准确、牢固，无松动、异响，课桌椅摆放整齐。安装过程中，不得对教学楼内的设施设备、墙面等造成损坏，如有损坏，供货方需负责修复或赔偿。安装后清理现场，恢复教室整洁。​

（三）验收标准：项目完成后，由新疆农业大学组织相关人员进行验收。验收依据为本次招标的技术标准以及合同约定的各项条款。验收内容包括课桌椅的数量、质量、安装效果等。若发现课桌椅存在质量问题或安装不符合要求，供货方应在接到通知后3个日历天内进行整改，直至验收合格。

六、投标文件内容要求​

（一）商务文件：包括投标函、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照副本复印件、企业资质证书复印件、财务审计报告复印件、业绩证明材料复印件、信誉查询截图等。

（二）技术文件：课桌椅的详细技术参数说明、产品彩页、生产工艺介绍、质量保证措施、供货及安装进度计划、售后服务方案等。​

（三）报价文件：投标方需提供详细的报价清单，包括课桌椅的单价、总价，以及拆除旧课桌椅、运输、安装等各项费用明细。报价应包含完成本项目所需的一切费用，采用固定总价合同，在合同执行期间，除因学校提出变更需求外，报价不得调整。