### 注：

### 采购需求中，所涉及的图片或品牌型号为参考，投产品须不低于所列参考品牌型号的参数及品质要求（如供货单位无法证明不低于采购人需求则为不满足竞价要求作无效标处理），否则作无效标处理。

三、采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品目** | **参数** | **数量** | **单位** | **单价** | **总金额** | **配图** |
| **1** | 办公椅 | 产地：广东1、椅面表面：采用30支阻燃布，高密度透气网布。2、覆面材料：双层3D网布， 面料颜色摩擦牢度≥4级。符合QB/T1952.1-2003(软体家具)、GB18401-2003(国家纺织产品基本安全技术规范）的标准。具有阻燃、防污、耐磨。3、椅架：不锈钢加厚型弓形脚。椅脚材质：钢制椅脚，4、选用PU扶手，手感舒适，扶手圆弧处理；5、椅架：Φ30mm\*2.0mm钢制弓形椅架；1、面料：采用优质专业办公网眼布饰面，透气性强，手感舒适，回弹性好；6、海绵：采用优质品牌高密度一次发泡成型海绵，检验依据符合GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》GB/T6669-2008《软质泡沫聚合材料压缩永久变形的测定》GB/T6670-2008《软质泡沫聚合材料落球法回弹性能的测定》GB/T6344-2008《软质泡沫聚合材料拉伸强度和断裂伸长率的测定》GB/T10808-2006《高聚物多孔弹性材料撕裂强度的测定》GB/T9640-2008《软质和硬质泡沫聚合材料加速老化试验方法》，判定依据：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，检验结果：25%压陷硬度：N,67±12,71,合格，65%/25%压陷比：——，≥1.8，1.9，合格，75%压缩永久变形，%：——，≤8,5，合格，回弹率，%：——，≥35,52,合格，拉伸强度：kPa，≥80，141，合格；7、产品检验依据符合GB/T3324-2017、GB18584-2001、0B/T2280-2016，检验项目包含底脚平稳性、重金属含量(限色漆)、理化性能(纺织面料干摩擦色牢度)、甲醛释放量、TVOC，检验结果：底脚平稳性：≤2.0mm，max:0.lmm，合格，理化性能，纺织面料干摩擦色牢度：≥3级，3级，合格，TVOC：≤0.5mg/m²h，0.043mg/m²h，合格，甲醛释放量：≤0.120mg/m²h，0.023mg/m²h，合格； | 3 | 个 | 300 | 900 | 69b17d0dc1abe74bdf00e9c117baaf1 |
| **2** | 办公桌 | 1. 尺寸：1400\*700\*760，
2. 产地：广东产，
3. 基材：采用优质品牌高密度纤维板，检验依据符合GB/T11718-2009《中密度纤维板》GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》,检验结果：含水率：％，3.0,～13.0，6.5，合格，密度：g/cm³,0.65～0.80允许偏差为±10%),0.80,合格，板内密度偏差，％，±10.0，1.2，合格，静曲强度：MPa，≥24.0，38.8，合格，弹性模量：MPa，≥2300，4210合格，内结合强度：MPa，≥0.45，1.07合格；

4、饰面：采用一级天然胡桃木皮，厚度为0.6mm，检验依据符合GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，判定依据：GB/T13010-2020《木材工业用单板》，检验结果：含水率：6%~14%，12%，合格；5、油漆:采用优质知名品牌环保净味漆，五底三面油漆工艺处理，表面硬度2H级，涂装后油漆样块甲醛释放量≤1.5mg/L；6、五金件：采用优质三节式静音导轨、铰链：检验依据符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》QB/T3832-1999(2009)《《轻下产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》》，判定依据：企业技术条件，检验结果：耐久性(120000次)：a)所有组件或结合处不应断裂;b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动;c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损;d)固定组件不应松动;e)所有组件的功能不应损害;7、颜色：胡桃色。 | 2 | 张 | 1000 | **2000** |  |
| **3** | 台式机 |  参考品牌 ：联想启天M450C2、CPU：intel i5-12400 ，核心 6 核 ，主频2.5Ghz；3、主板：intel B660 芯片组；扩展槽 ≥：1 个 PCI16×,1个 PCI-E 1×；4、内存：：8G DDR4； 5、USB 接口：：6 个 USB 接口：4 个 USB 3.1 接口至少前置 2 个USB 3.1 G1），1 个串口，主板集成 2 个视频接口（其中至少 1 个非转接 VGA 接口）6、硬盘：：512GB SSD 固态硬盘+1GB机械硬盘 采用减震设计；7、网络接口：集成千兆网卡 10/100/1000M 以太网卡；8、显示器：23.8"低蓝光护眼液晶显示器 支持低蓝光物理调节，带国际 TUV 认证，提供证明材料；9、集成声卡，支持 5.1 声道；10、260W 及以上高效节能电源，支持强力散热风扇；11、键盘/鼠标：防水键盘和抗菌鼠标；12、操作系统： 预装正版 Win11 及以上操作系统 标配原厂一键恢复功能（非 WINDOWS 自带还原功能）；13、机箱标准立式机箱，为方便使用采用顶置开关顶置提手，机箱体积7.4；14、应用：支持出厂预装原厂同品牌集中部署和管理软件（非原厂需提供第三方至少三年的正版授权）软件方式实现系统部署、集中管理和硬盘保护功能：同传功能；15、安全特性：USB 屏蔽技术，仅识别 USB 键盘、鼠标，无法识别USB 读取设备，有效防止数据泄露 | 2 | 台 | 4500 | **9000** |  |
|  |  | 参考品牌：MateBook B5-430 i5 8G+512G 英特尔 酷睿 i5-1135G7\内存：8GB \存储：512G SSD\显卡：集显 Intel Iris Xe Graphics\14英寸\分辨率≥2160x1440\屏占比不低于90%\摄像头：720P高清摄像头，支持物理遮蔽\出厂预装WINDOWS 10 HOME 中文版操作系统\DMIC\*4个\支持WIFI6和蓝牙5.1\内置TPM2.0独立安全芯片，支持国密算法\满足13项军规测试\支持windows和安卓设备跨设备跨系统协同办公)\1\*USB-C\2\*USB 3.2/1\*HDMI/1\*MINIRJ45/1\*3.5mm音频 | 2 | 台 | 6000 | **12000** |  |

注：

投标人需满足以下要求：

1、家具产品有害物质限量证书-认证单元：木质桌类

2、本地有营业点或服务点（上传证明材料）

3、中标后1天送货