采购公告

1. 项目名称:商用型豆浆机
2. 参数要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商品名称 | 参数要求 | 数量 | 控制金额 | 建议品牌 |
| 商用型豆浆机 | 1. 单次制浆量：≥15L，满足较大规模饮品制作需求。 2. 电机功率：≥1800W，加热功率≥2000W，确保快速制浆和加热。 3. 材质：机身采用304不锈钢，坚固耐用、易清洁、内胆为食品级加厚不锈钢，厚度为≥1.5mm 4. 功能：具备多种制浆模式，克自动清洁，配备防溢保护、干烧保护、过热保护等多重安全防护功能。 5. 售后服务：整机质保2-3年，易损件（刀组/密封圈）质保12个月。6 6. 一次性可制作20杯。 | 1台 | 2000元 | 九阳  万利达  荣事达  禾元  德玛仕  喜莱盛 |

1三、商务要求：

1. 成交供应商负责豆浆机的免费、调试，确保正常使用。并提供操作培训，至采购人单位熟练使用。
2. 售后服务，提供整机免费3年质保，：整机质保2-3年，易损件（刀组/密封圈）质保12个月。
3. 送货要求：必须提供本地化免费上门安装调试服务（保证能正常使用），并送达指定地点。且已包含所有材料费。如成交供应商未于采购人沟通，未经采购人同意，未告知采购人送货方式等情况下，直接以快递方式发送货物，如出现货物丢失、损坏、长时间未接受等一系列问题，全部由成交供应商负责。
4. 一旦发现虚假响应，即使确认成交也将取消供货资格，采购人有权追究恶意扰乱规则供应商的责任，并向政府监管平台投诉。在报价前请评估自身履约能力。
5. 如需求有差异，以采购方实际需求为准，中标方免费退换货，调货、取消订单，不得增加费用。
6. 响应要求：需上传营业执照、报价单（含税总价）、产品型号及参数、售后服务承诺书。