应急要求采购需求：

采购数量80套。（含安装）

商品需求：

1. 药箱材质为金属或亚克力。
2. 磁吸门。
3. 箱体尺寸：25\*35\*15CM。
4. 具备开门声光报警（有警灯、喇叭）。
5. 报警信号要与监控设备联动并传至单位软件平台。6、开门报警需与安防平台需联动并需弹窗报警。

7、施工要请：开槽布设暗线。

8、将设备（药箱）安装至我单位要求的墙面（固定安装）。

9、安装完毕后提供2年的售后（免费）。

10、中标后20个工作日安装完毕。